Ausschreibungstext



Artikelnummer
224062

Typ
Hanwha Vision QNE-8011R

Kurzbeschreibung
1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 2592x1944, H.265, 2,8mm, Infrarot, PoE

Hauptmerkmale
Netzwerk IR Dome im Flateye Design
5 Megapixel Auflösung 2592x1944@30fps
Objektiv mit 2,8mm Festbrennweite
H.265/H.264/MJPEG Codec mit Multiple Streaming
WiseStream II für bessere Bandbreitennutzung
Wide Dynamic Range mit 120dB Dynamik
True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter
Hallway View (90°/270°) für vertikale Darstellung
Integrierte IR-Beleuchtung Sichtweite bis zu 20m
Edge Storage (micro SD/SDHC/SDXC 128GB, NAS)
Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af, Class3)
Für Außenanwendung, Schutzklasse IP67, IK10

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Heizung
	Ja

	Vandalismusgeschützt
	Ja

	Beleuchtung
	Infrarot

	Farbe (Gehäuse)
	weiß,RAL9003

	Farbe (Kuppel)
	klar

	Gehäuseart
	Außen

	Gehäusematerial
	Aluminium

	Montageart
	Deckenmontage, Wandmontage

	ONVIF
	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3af

	Schutzart
	IP67

	Stromversorgung
	PoE

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-30°C ~ +55°C

	Wide Dynamic Range (WDR)
	WDR 120dB

	Zertifizierungen
	IK10

	Kamera
	

	Gegenlichtkompensation
	Ja

	Low Speed Shutter
	Nein

	Auflösungsstandard
	5 MP

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Chipgröße
	1/2,8"

	Lichtempfindlichkeit
	0,15 Lux bei F2,0

	System
	True Day&Night

	Tag-/Nacht-Umschaltung
	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	2592x1944

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Nein

	Bewegungsmelder
	Ja

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Interner-Speicher
	microSD-Kartenslot

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Steuer-Schnittstellen
	nein

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	104,4°

	Brennweite
	2,8 mm

	Objektiv Typ
	Festbrennweite

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	30 fps

	Videokompression
	H.264, H.265, M-JPEG

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	QNE-8011R

	Serie
	Wisenet Q

	Hersteller
	Hanwha Vision



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	Hanwha Vision SBD-110GP1
	Wandmontage Adapter für Hanwha Vision Kameras, RAL9003, Farbe weiß

	Hanwha Vision SBP-125HMW
	Hängemontageset, für Hawha Techwin Dome Kameras, Aluminium, weiß



Empfehlungen
	Jetrics jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC
	RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung

	Phihong POE15M-1AFE
	PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, Gigabit, kompakt, geerdet, C6, 90-264VAC

	Western Digital SD card,WDD256G1P0C,256GB,Class10
	MicroSDXC Speicherkarte, 256GB, Class 10, UHS-I U1, 128TBW, für Videoüberwachung

	Western Digital WDD032G1P0C
	MicroSDXC Speicherkarte, 32GB, Class 10, UHS-I U1, 16TBW, für Videoüberwachung

	Western Digital WDD064G1P0C
	MicroSDXC Speicherkarte, 64GB, Class 10, UHS-I U1, 32TBW, für Videoüberwachung

	Western Digital WDD128G1P0C
	MicroSDXC Speicherkarte, 128GB, Class 10, UHS-I U1, 64TBW, für Videoüberwachung



Dienstleistungen
	VIDEOR CON-KOMP
	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)

	VIDEOR LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera
	im RAL Farbton

	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera
	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera


