Ausschreibungstext



Artikelnummer
229274

Typ
AXIS Q6075-SE 50 HZ

Kurzbeschreibung
1/2,8" Netzwerk Dome, PTZ, 40x, Tag/Nacht, 1920x1080, Edelstahl, IP66, IP67, IK10

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Produktkennzeichnungen
	

	EAN/GTIN
	7331021075191

	Hersteller
	AXIS



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB
	Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter

	AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS
	Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück

	AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB
	Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter

	AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS
	Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück

	AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR
	Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T



Empfehlungen
	Solvido SOL-GG-PTZ-Control
	3D Mouse Control Keyboard, Multidimensionaler Joystick, USB-Anschluss



Dienstleistungen
	CON-BER-M
	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras

	VIDEOR CON-KOMP
	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)

	VIDEOR LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera
	im RAL Farbton

	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera
	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera


