Ausschreibungstext



Artikelnummer
229697

Typ
Hikvision DS-3E1518P-SI(O-STD)

Kurzbeschreibung
Ethernet Switch, smart managed 16x RJ45, 2x SFP, PoE 225W, 230VAC

Hauptmerkmale
16 × Gigabit PoE-Ports und 2 × Gigabit Glasfaser-Ports.
IEEE 802.3 at/af-Standard für PoE-Ports
Netzwerktopologie-Management, Alarm-Benachrichtigung, Netzwerk-Zustandsüberwachung.
6-kV-Überspannungsschutz für PoE-Ports.
Die AF/AT-Kamera kann im Erweiterungsmodus bis zu 300 m erreichen.
PoE-Watchdog zur automatischen Erkennung und zum Neustart der Kameras, die nicht reagieren.
Verschiedene Layer-2-Managementprotokolle wie STP/RSTP, VLAN, Link-Aggregation, SNMP, QoS usw.

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Management
	Ja

	Rackeinbau
	Nein

	Anzahl PoE Ports
	16

	Bauart
	Gehäuse

	Gerätetyp
	Smart Switch

	Leistungsaufnahme
	250 W

	Montageart
	Desktop

	PoE Budget (gesamt)
	225 W

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

	Schutzart
	IP40

	Stromversorgung
	230VAC

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-10°C ~ +50°C

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	PoE-Standard
	PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at)

	Ports
	16x 10/100/1000Base-T, 2x SFP

	Netzwerk
	

	VLAN
	Ja

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	301802030

	Hersteller
	Hikvision



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	Hikvision HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM(O-STD)
	SFP Modul, TX1310nm/1.25G, RX1310nm/1.25G, LC, Multi Mode und Duplex Fiber, 1km Reichweite, 0°C - 70°C

	Hikvision HK-SFP-1.25G-20-1310(O-STD)
	SFP Modul, TX1310nm/1.25G,RX1550nm/1.25G, LC, Single Mode und Single Fiber, 20km Reichweite, 0°C - 70°C

	Hikvision HK-SFP-1.25G-20-1310-DF(O-STD)
	SFP Modul, TX1310nm/1.25G, RX1310nm/1.25G, LC, Single Mode und Duplex Fiber, 20km Reichweite, 0°C - 70°C

	Hikvision HK-SFP-1.25G-20-1550(O-STD)
	SFP Modul, TX1550nm/1.25G, RX1310nm/1.25G, LC, Single Mode und Single Fiber, 20km Reichweite, 0°C - 70°C



Empfehlungen

Dienstleistungen
