Ausschreibungstext



Artikelnummer
233117

Typ
2N Gigabit PoE+ Injector, Tenda PoE30G-AT

Kurzbeschreibung
PoE Injektor, 1 Port, 230V Eingang, 30W Ausgang, inkl. Netzanschlusskabel

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Gerätetyp
	PoE Midspan (aktiv)

	Temperaturbereich (Betrieb)
	0°C ~ +40°C

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	PoE-Standard
	PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at)

	Ports
	1

	Netzwerk
	

	Gigabit Support
	Ja

	Produktkennzeichnungen
	

	EAN/GTIN
	8595159518671

	Hersteller-Nummer
	91378101

	Serie
	2N Zubehör

	Hersteller
	2N



Weitere Produktinformationen



Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen
