Ausschreibungstext



Artikelnummer
232472

Typ
IQSIGHT NDS-5703-F360LE

Kurzbeschreibung
Netzwerk Fix Dome, 360° Fisheye 6MP, 1/1,8", IVA, Audio, IR, HDMI, IK10, IP66

Hauptmerkmale
Netzwerk Panomara-Kamera für den Außenbereich
360° Fisheye-Objektiv
HD-Auflösung bis 6 Megapixel bis 30fps
Kamera- oder clientseitige Entzerrung zur einfachen Integration
Intelligent Video Analytics (IVA)
Audio-I/O und Mikrofon
True Day&Night mit schaltbarem IR-Filter
Bewegungs- und Sabotageerkennung
Temperaturbereich -40C bis +55C
Stromversorgung: 12VDC, 24VAC, PoE

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Vandalismusgeschützt
	Ja

	Beleuchtung
	Infrarot

	Farbe (Gehäuse)
	weiß,RAL9003

	Farbe (Kuppel)
	klar

	Gehäuseart
	Außen

	Gehäusematerial
	Aluminium

	Kameratyp
	Fisheye Kamera

	Montageart
	Deckenmontage, Wandmontage

	ONVIF
	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3af

	Schutzart
	IP66

	Stromversorgung
	12VDC, 24VAC, PoE

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-40°C ~ +55°C

	Wide Dynamic Range (WDR)
	WDR 120dB

	Zertifizierungen
	NEMA 4X,IK10

	Kamera
	

	Gegenlichtkompensation
	Ja

	Low Speed Shutter
	Nein

	Auflösungsstandard
	6 MP

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Chipgröße
	1/1,8"

	Lichtempfindlichkeit
	0,099 Lux bei F2,0

	System
	True Day&Night

	Tag-/Nacht-Umschaltung
	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	3000x3000

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Ja

	Bewegungsmelder
	Ja

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Interner-Speicher
	microSD-Kartenslot

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Alarmeingänge
	1

	Steuer-Schnittstellen
	Ethernet

	Videoausgänge
	HDMI

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	360°

	Brennweite
	1,155 mm

	Objektiv Typ
	Fisheye

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	30 fps

	Videokompression
	H.264, H.265, M-JPEG

	Produktkennzeichnungen
	

	EAN/GTIN
	4060039112132

	Hersteller-Nummer
	F.01U.385.630

	Serie
	FLEXIDOME panoramic 5100i

	Hersteller
	IQSIGHT



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	IQSIGHT NDA-5080-PC
	Abdeckung, lackierbar für Bosch NDS-550x-F360LE, 4 Stück

	IQSIGHT NDA-5080-PIPW
	Adapter für Hängemontage Außen, für Bosch NDS-570x

	IQSIGHT NDA-5080-TM
	Neigehalterung 20°, 148mm, für Bosch Flexidome IP Starlight 5000i (IR)

	IQSIGHT NDA-8000-PIP
	Adapter für Hängemontage Innen, für Bosch Flexidome

	IQSIGHT NDA-8000-PIPW
	Adapter für Hängemontage Außen, für Bosch Flexidome

	IQSIGHT NDA-U-CBB
	Aufbaugehäuse für Bosch Flexidome Panoramic 5100i, Outdoor

	IQSIGHT NDA-U-CMT
	Adapterplatte für Eckmontage für Bosch Kameras

	IQSIGHT NDA-U-PMAL
	Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß

	IQSIGHT NDA-U-PMAS
	Mastadapter universal, für Bosch Kameras klein, weiß

	IQSIGHT NDA-U-PMT
	Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, 31cm

	IQSIGHT NDA-U-PMTE
	Rohrverlängerung Hängemontage, 50cm für Bosch Dome

	IQSIGHT NDA-U-PSMB
	Aufbaugehäuse, für Bosch Kameras klein

	IQSIGHT NDA-U-WMP
	Montageplatte, für Wandmontage für Bosch Flexidomes, Autodomes

	IQSIGHT NDA-U-WMT
	Wandarm für Hängemontage für Bosch Domes

	IQSIGHT NPD-5001-POE
	PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes

	IQSIGHT NPD-5004-POE
	PoE Midspan, 4 Port, 4x15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes

	IQSIGHT SFP-2
	SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm, 2km, 2 Fasern, LC

	IQSIGHT SFP-25
	SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm/1550nm, 2km, 1 Faser, SC

	IQSIGHT SFP-26
	SFP-Modul, Multi Mode, 1550nm/1310nm, 2km, 1 Faser, SC

	IQSIGHT SFP-3
	SFP-Modul, Single Mode, 1310nm, 20km, 2 Fasern, LC

	IQSIGHT VG4-SFPSCKT
	Glasfaser Ethernet Medienkonverter Kit, für Bosch Autodomes



Empfehlungen

Dienstleistungen
	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera
	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera


