Ausschreibungstext



Artikelnummer
230797

Typ
IQSIGHT NDM-7703-AL

Kurzbeschreibung
Netzwerk Multisensor Kamera, 4x 5 Megapixel, 3,7-7,7mm, IVA Audio, Infrarot, IK10, IP66

Hauptmerkmale
Netzwerk Multisensor-Kamera für den Außenbereich
Auflösung bis 20 Megapixel (4x 5 Megapixel)
Bis zu 2592x1944 Pixel (4:3)@30fps
Bis zu 2560x1440 Pixel (16:9)@30fps
Infrarot-Bleuchtung bis 30m
Eine IP-Adresse für alle vier Imager
Intelligent Video Analytics (IVA)
Camera Trainer
Objektklassifizierung Peron, PKW, LKW, Fahrrad
Wide Dynamic Range 120dB
Temperaturbereich -50C bis +55C
Stromversorgung: 24VAC oder PoE

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Heizung
	Nein

	Vandalismusgeschützt
	Ja

	Beleuchtung
	Infrarot

	Farbe (Gehäuse)
	weiß

	Farbe (Kuppel)
	klar

	Gehäuseart
	Außen

	Gehäusematerial
	Aluminium

	Kameratyp
	Multisensor Kamera

	Montageart
	Deckenmontage

	ONVIF
	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt

	Schutzart
	IP66

	Stromversorgung
	24VAC, PoE

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-50°C ~ +55°C

	Wide Dynamic Range (WDR)
	WDR 120dB

	Zertifizierungen
	IK10,NEMA 4X

	Kamera
	

	Gegenlichtkompensation
	Ja

	Low Speed Shutter
	Nein

	Auflösungsstandard
	20 MP

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Chipgröße
	1/2,7"

	Lichtempfindlichkeit
	0,091 Lux bei F1,9

	System
	True Day&Night

	Tag-/Nacht-Umschaltung
	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	4x 2592x1944

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Ja

	Bewegungsmelder
	Ja

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Interner-Speicher
	microSD-Kartenslot

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Alarmeingänge
	1

	Steuer-Schnittstellen
	Ethernet

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	85,1° - 38,7°

	Brennweite
	3,7 - 7,7 mm

	Objektiv Typ
	Varifokal (motorisiert)

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	30 fps

	Videokompression
	H.264, H.265, M-JPEG

	Produktkennzeichnungen
	

	EAN/GTIN
	4060039119629

	Hersteller-Nummer
	F.01U.389.265

	Serie
	FLEXIDOME multi 7000i

	Hersteller
	IQSIGHT



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	ComNet SFP-2
	SFP Modul, 100FX, 1310nm, MM, 2 Faser, LC Stecker, 2km, MSA konform

	ComNet SFP-3
	SFP Modul, 100FX, 1310nm, SM, 2 Faser, LC Stecker, 20km, MSA konform

	IQSIGHT NDA-7050-PIPW
	Adapter für Hängemontage für Bosch Flexidome Multi IR, 275mm

	IQSIGHT NDA-7051-CA
	Kabelkanaladapter, M25, für Bosch NDM-770x, 4 Stück

	IQSIGHT NDA-U-CMT
	Adapterplatte für Eckmontage für Bosch Kameras

	IQSIGHT NDA-U-PA0
	Anschlussbox, Hängemontage für Bosch Autodome, ohne Netzteil, IP66

	IQSIGHT NDA-U-PA2
	Anschlussbox 230VAC, für Autodome 4000i oder 5000i IP66

	IQSIGHT NDA-U-PMAL
	Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß

	IQSIGHT NDA-U-PMAS
	Mastadapter universal, für Bosch Kameras klein, weiß

	IQSIGHT NDA-U-PMT
	Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, 31cm

	IQSIGHT NDA-U-PMTE
	Rohrverlängerung Hängemontage, 50cm für Bosch Dome

	IQSIGHT NDA-U-PMTS
	Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, kurz, 11cm

	IQSIGHT NDA-U-PSMB
	Aufbaugehäuse, für Bosch Kameras klein

	IQSIGHT NDA-U-RMT
	Halterung, Brüstungsmontage, hängend, für Bosch Kameras

	IQSIGHT NDA-U-WMP
	Montageplatte, für Wandmontage für Bosch Flexidomes, Autodomes

	IQSIGHT NDA-U-WMT
	Wandarm für Hängemontage für Bosch Domes

	IQSIGHT SFP-25
	SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm/1550nm, 2km, 1 Faser, SC

	IQSIGHT SFP-26
	SFP-Modul, Multi Mode, 1550nm/1310nm, 2km, 1 Faser, SC

	IQSIGHT VG4-SFPSCKT
	Glasfaser Ethernet Medienkonverter Kit, für Bosch Autodomes



Empfehlungen

Dienstleistungen
	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera
	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera


