Ausschreibungstext



Artikelnummer
233372

Typ
Hikvision DS-2TD2138-10/QY(O-STD)

Kurzbeschreibung
Wärmebild Netzwerk Kamera, 10mm, 384x288, 25fps, H.265, IP66, 24VAC, PoE, Korrosion

Hauptmerkmale
Auflösung 384 × 288, 12 μm, VOx UFPA, NETD < 35 mK (25°C, F1.0)
Temperaturausnahmealarm zur Brandfrüherkennung, -20 °C bis 150 °C, ± 8 °C
Bildverarbeitungstechnologie: Linear, Histogramm, selbstadaptiver thermischer AGC-Modus, DDE, 3D DNR
Hochwertiger Melder mit 10 Jahren Garantie

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Farbe (Gehäuse)
	weiß

	Gehäuseart
	Außen

	Gehäusematerial
	keine Angabe

	Kameratyp
	Anti-Korrosion, Temperaturmessung

	Leistungsaufnahme
	5 W

	Montageart
	Deckenmontage

	Schutzart
	IP67

	Stromversorgung
	12VDC, 24VAC, PoE

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-40°C ~ +65°C

	Thermische Auflösung
	384x288

	Kamera
	

	System
	Wärmebild

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Ja

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Detektionsreichweite (m)
	1.239 m

	Interner-Speicher
	microSD-Kartenslot

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Alarmeingänge
	2

	Steuer-Schnittstellen
	Ethernet, RS-485

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	26°

	Bildwinkel vertikal
	20°

	Brennweite
	9,7 mm

	Objektiv Typ
	Festbrennweite

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	25 fps

	Videokompression
	H.264, H.265, M-JPEG

	Produktkennzeichnungen
	

	EAN/GTIN
	6931847140571

	Hersteller-Nummer
	305401665

	Serie
	Hikvision Thermal

	Hersteller
	Hikvision



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS
	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1276ZJ-SUS
	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras



Empfehlungen

Dienstleistungen
