Ausschreibungstext



Artikelnummer
234308

Typ
Hikvision DS-2CE76D0T-ITPF(3.6mm)(O-STD)(C)

Kurzbeschreibung
HD Fix Dome, Tag/Nacht, 3,6mm, 2MP, Infrarot 12VDC, IP67

Hauptmerkmale
2-MP-Turretkamera
EXIR 2.0: fortschrittliche Infrarottechnologie mit einer IR-Reichweite von 20 m
4-in-1 (4 umschaltbare Signale: TVI/AHD/CVI/CVBS)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Heizung
	Nein

	Beleuchtung
	Weißlicht

	Farbe (Gehäuse)
	weiß

	Farbe (Kuppel)
	klar

	Gehäuseart
	Außen

	Gehäusematerial
	Kunststoff, Metall

	Montageart
	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandabhängung

	Schutzart
	IP68

	Stromversorgung
	12VDC

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-40°C ~ +60°C

	Wide Dynamic Range (WDR)
	WDR 130dB

	Kamera
	

	Gegenlichtkompensation
	Ja

	Low Speed Shutter
	Nein

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Lichtempfindlichkeit
	0,01 Lux bei F1,2

	System
	True Day&Night

	Tag-/Nacht-Umschaltung
	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	1920x1080

	Funktionen
	

	Bewegungsmelder
	Ja

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Steuer-Schnittstellen
	Hikvision-C

	Videoausgänge
	AHD, Composite (FBAS), CVI

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	83°

	Brennweite
	3,6 mm

	Objektiv Typ
	Festbrennweite

	Produktkennzeichnungen
	

	EAN/GTIN
	6941264012276

	Hersteller-Nummer
	300613700

	Serie
	Hikvision Value Serie,Hikvision TurboHD

	Hersteller
	Hikvision



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	Hikvision DS-1272ZJ-110-TRS
	Wandhalterung, Aluminium, weiß, hängend, 110x120x120mm, für Hikvision Domes

	Hikvision DS-1275ZJ-SUS
	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1276ZJ-SUS
	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1280ZJ-S
	Anschlussbox, Aluminium, weiß,

	Hikvision DS-1281ZJ-S
	Anschlussbox, Aluminium, geneigt, weiß, 137x55mm, für Hikvision Domes



Empfehlungen

Dienstleistungen
