Ausschreibungstext



Artikelnummer
236683

Typ
IQSIGHT NDE-5703-A

Kurzbeschreibung
Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 2592x1944@30fps, 3,2-10,5mm, IP66, IK10, PoE, outdoor

Hauptmerkmale
Netzwerk Dome für den Außeneinsatz
5-Megapixel-Auflösung bis 2592x1944 Pixel
True Day&Night mit schaltbarem IR-Filter
Build in: Intelligent Video Analytics Pro (IVA Pro)
vorinstalliert: IVA Building Pack (MVC-IVA-BLD)
Videokompression: H.265, H.264, M-JPEG
Motorisiertes Varifokal-Objektiv 3,4-10,2mm
Regions of Interest
Wide Dynamic Range (WDR 120dB)
Stromversorgung: 12VDC/24VAC, PoE IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt IK10, Schutzart IP66
Korridormodus

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Vandalismusgeschützt
	Ja

	Beleuchtung
	Nein

	Farbe (Gehäuse)
	weiß

	Farbe (Kuppel)
	klar

	Gehäuseart
	Außen

	Gehäusematerial
	Aluminium

	Montageart
	Deckenmontage, Wandmontage

	ONVIF
	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3af

	Schutzart
	IP66

	Stromversorgung
	48VDC, PoE

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-40°C ~ +55°C

	Wide Dynamic Range (WDR)
	WDR 120dB

	Zertifizierungen
	IK10

	Kamera
	

	Gegenlichtkompensation
	Ja

	Auflösungsstandard
	5 MP

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Chipgröße
	1/2,7"

	Lichtempfindlichkeit
	0,06 Lux bei F1,6

	System
	True Day&Night

	Tag-/Nacht-Umschaltung
	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	2592x1944

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Ja

	Bewegungsmelder
	Ja

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Interner-Speicher
	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Steuer-Schnittstellen
	Ethernet

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	29° - 96°

	Brennweite
	3,2 - 10,5 mm

	Objektiv Typ
	Varifokal (motorisiert)

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	30 fps

	Videokompression
	H.264, H.265, M-JPEG

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	F.01U.394.560

	Serie
	FLEXIDOME outdoor 5100i

	Hersteller
	IQSIGHT



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	IQSIGHT MSD-064G
	MicroSD Karte, 64GB, für Videoüberwachung

	IQSIGHT MSD-128G
	MicroSD Karte, 128GB, für Videoüberwachung

	IQSIGHT MSD-256G
	MicroSD Karte, 256GB, für Videoüberwachung

	IQSIGHT MVC-IVA-PER
	Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Perimeter Pack, Bosch IVA Pro

	IQSIGHT MVC-IVA-TRA
	Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Traffic Pack, Bosch IVA Pro

	IQSIGHT NDA-5070-IC
	Montagesatz, für Deckeneinbau, für FLEXIDOME 5100i, Kameradurchmesser 148mm

	IQSIGHT NDA-5070-LWMT
	Wandarm für Bosch FLEXIDOME 5100i L-Förmig

	IQSIGHT NDA-5070-PC
	Abdeckung, lackierbar für FLEXIDOME 5100i, 4 Stück

	IQSIGHT NDA-5070-PIPW
	Adapter für Hängemontage FLEXIDOME 5100i m. Wetterschutzkappe

	IQSIGHT NDA-5070-PLEN
	Montagesatz, für Deckeneinbau, für FLEXIDOME 5100i geschl., Kameradurchmesser 148mm

	IQSIGHT NDA-U-CBB
	Aufbaugehäuse für Bosch Flexidome Panoramic 5100i, Outdoor

	IQSIGHT NDA-U-CMT
	Adapterplatte für Eckmontage für Bosch Kameras

	IQSIGHT NDA-U-PA0
	Anschlussbox, Hängemontage für Bosch Autodome, ohne Netzteil, IP66

	IQSIGHT NDA-U-PA2
	Anschlussbox 230VAC, für Autodome 4000i oder 5000i IP66

	IQSIGHT NDA-U-PMAL
	Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß

	IQSIGHT NDA-U-PMAS
	Mastadapter universal, für Bosch Kameras klein, weiß

	IQSIGHT NDA-U-PMT
	Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, 31cm

	IQSIGHT NDA-U-PMTE
	Rohrverlängerung Hängemontage, 50cm für Bosch Dome

	IQSIGHT NDA-U-PMTS
	Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, kurz, 11cm

	IQSIGHT NDA-U-PSMB
	Aufbaugehäuse, für Bosch Kameras klein

	IQSIGHT NDA-U-RMT
	Halterung, Brüstungsmontage, hängend, für Bosch Kameras

	IQSIGHT NDA-U-WMT
	Wandarm für Hängemontage für Bosch Domes

	IQSIGHT NPD-5001-POE
	PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes

	IQSIGHT NPD-5004-POE
	PoE Midspan, 4 Port, 4x15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes



Empfehlungen

Dienstleistungen
	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera
	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera


