Ausschreibungstext



Artikelnummer
239540

Typ
Ajax Relay

Kurzbeschreibung
Funkrelais zur Fernsteuerung von Schwach- und Haushaltsstrom, schwach

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Farbe (Gehäuse)
	schwarz

	Montageart
	DIN Rail, Wandmontage

	Stromversorgung
	10-24VAC

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-10 °C - 64°C

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	38204.19.NC1

	Serie
	Ajax Baseline

	Hersteller
	Ajax



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	Ajax DIN Holder black
	DIN-Hutschienenhalter für Relay oder WallSwitch, schwarz



Empfehlungen

Dienstleistungen
