Ausschreibungstext



Artikelnummer
239870

Typ
IQSIGHT NUE-3702-F06

Kurzbeschreibung
Netzwerk Fix Dome Mini, 1/2,8" Tag/Nacht, 1920x1080@30fps, H.265, 6mm, IP66, 58°, IK10, outdoor

Hauptmerkmale
Kompaktes Design mit schneller und einfacher Installation und Einrichtung
IVA Pro Buildings vorinstalliert
Hoher Dynamikbereich (HDR) zur Erkennung aller Details sowohl in hellen als auch in dunklen Bereichen
Eingebautes Secure Element mit Trusted Platform Modul (TPM)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Vandalismusgeschützt
	Ja

	Farbe (Gehäuse)
	weiß

	Farbe (Kuppel)
	klar

	Gehäuseart
	Außen

	Gehäusematerial
	Aluminium

	Montageart
	Deckenmontage, Wandmontage

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

	Schutzart
	IP66

	Stromversorgung
	PoE, PoE+

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-30°C ~ +50°C

	Wide Dynamic Range (WDR)
	WDR 120dB

	Zertifizierungen
	IK10

	Kamera
	

	Gegenlichtkompensation
	Ja

	Auflösungsstandard
	2 MP

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Chipgröße
	1/2,8"

	Lichtempfindlichkeit
	0,1 lux bei F1,9

	System
	True Day&Night

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	1920x1080

	Funktionen
	

	Bewegungsmelder
	Ja

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Interner-Speicher
	optional

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	58,5°

	Brennweite
	6 mm

	Objektiv Typ
	Festbrennweite

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	30 fps

	Videokompression
	H.264, H.265, M-JPEG

	Produktkennzeichnungen
	

	EAN/GTIN
	4060039162304

	Hersteller-Nummer
	F.01U.433.011

	Serie
	FLEXIDOME micro 3100i

	Hersteller
	IQSIGHT



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	IQSIGHT NDA-3082-PIP
	Adapter für Hängemontage für Flexidome IP micro 3000i, 123mm

	IQSIGHT NDA-3083-LWMT
	Wandhalterung, L-Form für FLEXIDOME 3100i, 5100i innen

	IQSIGHT NDA-5080-CMB
	Montagebox, Ecke für Flexidome IP micro 3000i

	IQSIGHT NDA-5081-PLEN
	Montagesatz, für Deckeneinbau, für Lüftungskanäle, für Bosch Flexidome Panoramic 5100i

	IQSIGHT NDA-MCBNC-01M
	Anschlusskabel für IP-Kameras mit analogem Videoausgang 0,1m

	IQSIGHT NDA-U-CBBS
	Aufbaugehäuse für Bosch DINION 3100i Outdoor

	IQSIGHT NDA-U-PMAS
	Mastadapter universal, für Bosch Kameras klein, weiß

	IQSIGHT NDA-U-PMT
	Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, 31cm

	IQSIGHT NDA-U-PMTE
	Rohrverlängerung Hängemontage, 50cm für Bosch Dome

	IQSIGHT NDA-U-PMTS
	Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, kurz, 11cm

	IQSIGHT NDA-U-PSMB
	Aufbaugehäuse, für Bosch Kameras klein

	IQSIGHT NDA-U-WMT
	Wandarm für Hängemontage für Bosch Domes



Empfehlungen

Dienstleistungen
