Ausschreibungstext



Artikelnummer
239539

Typ
Ajax WallSwitch black

Kurzbeschreibung
Stromnetzwächter mit Funkkanal-Relaisschaltung, Unterputzmontage

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Farbe (Gehäuse)
	schwarz

	Montageart
	DIN Rail, Wandmontage

	Stromversorgung
	110-240VAC

	Temperaturbereich (Betrieb)
	0 °C - 64°C

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	38189.13.BL1

	Serie
	Ajax Baseline

	Hersteller
	Ajax



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	Ajax DIN Holder black
	DIN-Hutschienenhalter für Relay oder WallSwitch, schwarz



Empfehlungen

Dienstleistungen
