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Artikelnummer
242564

Typ
IQSIGHT NDE-8703-RXT

Kurzbeschreibung
Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 4MP@60fps, 12-38mm 1/1,8", PoE, IK11, IP66/67, PTRZ

Hauptmerkmale
Robuster Netzwerk Dome für den Außeneinsatz
IVA Pro Buildings + IVA Pro Perimeter inklusive
IVA Pro Privacy + Camera Trainer inklusive
Videokompression: H.265, H.264, M-JPEG
Motorisiertes Varifokal-Objektiv 12-38mm
Überwachungsbereich 12-36°
X-Serie

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Heizung
	Nein

	Vandalismusgeschützt
	Ja

	Farbe (Gehäuse)
	weiß

	Farbe (Kuppel)
	klar

	Gehäuseart
	Außen

	Gehäusematerial
	Aluminium

	Montageart
	Deckenmontage, Wandmontage

	ONVIF
	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

	Schutzart
	IP66/67

	Stromversorgung
	12-26 VDC, 24VAC, PoE

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-50°C ~ +60°C

	Wide Dynamic Range (WDR)
	HDR X 144dB

	Zertifizierungen
	IK11

	Kamera
	

	Gegenlichtkompensation
	Ja

	Low Speed Shutter
	Nein

	Auflösungsstandard
	4 MP

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Chipgröße
	1/1,8"

	Lichtempfindlichkeit
	0,0252 Lux bei F2,3

	System
	True Day&Night

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	2688x1520

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Ja

	Bewegungsmelder
	Ja

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Drehbereich
	360 °

	Interner-Speicher
	optional

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Steuer-Schnittstellen
	Ethernet

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	36° - 12°

	Brennweite
	12 - 38 mm

	Objektiv Typ
	Varifokal (motorisiert)

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	60 fps

	Videokompression
	H.264, H.265, M-JPEG

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	F.01U.411.092

	Serie
	FLEXIDOME 8100i

	Hersteller
	IQSIGHT



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	IQSIGHT MVC-IAA-GUN
	Erweiterungslizenz für Bosch Kameras mit CPP14, Schussdetektor

	IQSIGHT MVC-IVA-APC
	Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Appearance Bosch IVA Pro

	IQSIGHT MVC-IVA-DGS
	Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Gefahrenguttafeln Bosch IVA Pro

	IQSIGHT MVC-IVA-LPR
	Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Kennzeichenerkennung Bosch IVA Pro

	IQSIGHT MVC-IVA-LPRX
	Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Kennzeichen + Marke/ Model Erkennung, Bosch IVA Pro

	IQSIGHT MVC-IVA-MMR
	Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Fahrzeugmarke/modell Erkennung, Bosch IVA Pro

	IQSIGHT MVC-IVA-PPE
	Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Personal Protection Equipment, Bosch IVA Pro

	IQSIGHT MVC-IVA-TRA
	Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Traffic Pack, Bosch IVA Pro

	IQSIGHT MVC-IVA-VGD
	Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Schusswaffenerkennung Bosch IVA Pro

	IQSIGHT NBA-7070-PA0
	Anschlussbox für Bullet 148mm ohne Netzteil, IP66

	IQSIGHT NBA-7070-PA2
	Anschlussbox 230VAC, für Bullet 148mm IP66

	IQSIGHT NDA-8000-CBL
	Kuppel, klar, für Bosch NDE-8000i,

	IQSIGHT NDA-8000-PC
	Abdeckung, lackierbar für Bosch Flexidome NDE-8000i, 4 Stück

	IQSIGHT NDA-8000-PIP
	Adapter für Hängemontage Innen, für Bosch Flexidome

	IQSIGHT NDA-8000-PIPW
	Adapter für Hängemontage Außen, für Bosch Flexidome

	IQSIGHT NDA-8000-SP
	Unterstützungswinkel für Deckeneinbau, für Bosch Flexidome NDE-8000i

	IQSIGHT NDA-8000-TBL
	Kuppel, getönt, für Bosch Flexidome NDE-8000i

	IQSIGHT NDA-8000-WP
	Wetterschutzgehäuse Mast- und Wandmontage, für Bosch Flexidome NDE-8000i / 8100i

	IQSIGHT NDA-8001-IP
	IP54-Schutz für Bosch Kameras, 3 Stück

	IQSIGHT NDA-U-CMT
	Adapterplatte für Eckmontage für Bosch Kameras

	IQSIGHT NDA-U-DWMT
	Wandhalterung, doppelt

	IQSIGHT NDA-U-PA0
	Anschlussbox, Hängemontage für Bosch Autodome, ohne Netzteil, IP66

	IQSIGHT NDA-U-PA2
	Anschlussbox 230VAC, für Autodome 4000i oder 5000i IP66

	IQSIGHT NDA-U-PMAL
	Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß

	IQSIGHT NDA-U-PMAS
	Mastadapter universal, für Bosch Kameras klein, weiß

	IQSIGHT NDA-U-PMT
	Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, 31cm

	IQSIGHT NDA-U-PMTE
	Rohrverlängerung Hängemontage, 50cm für Bosch Dome

	IQSIGHT NDA-U-PMTS
	Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, kurz, 11cm

	IQSIGHT NDA-U-PSMB
	Aufbaugehäuse, für Bosch Kameras klein

	IQSIGHT NDA-U-RMT
	Halterung, Brüstungsmontage, hängend, für Bosch Kameras

	IQSIGHT NDA-U-WMP
	Montageplatte, für Wandmontage für Bosch Flexidomes, Autodomes

	IQSIGHT NDA-U-WMT
	Wandarm für Hängemontage für Bosch Domes



Empfehlungen

Dienstleistungen
