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Artikelnummer
242599

Typ
AMG Systems AMGPSU-I48-P530

Kurzbeschreibung
48VDC, 530W (11A) industrielles Hutschienennetzte, -25°C to +70°C, (Einstellbar 41-55 VDC), NDAA & TAA konform

Hauptmerkmale
Kompakte Bauweise – ideal für beengte Platzverhältnisse, einschließlich Kameramasten und Straßenverteilerkästen
Der Temperaturbereich von -25 bis +70 °C gewährleistet eine konstante Leistung unter extremen Bedingungen
Montage auf DIN-Schiene – schnelle Installation und Demontage für Wartungsarbeiten
Hoher Wirkungsgrad – typischerweise bis zu 92 %
Der Niedertemperatur-Boost-Modus liefert eine kontinuierliche Ausgangsleistung von 575 W bis zu +40 °C
Standardmäßiger Kurzschluss-, Überstrom- und Überspannungsschutz am Ausgang
Hohe Prüfspannung für die E/A-Isolation von bis zu 3000 VAC
Unterstützt den Parallelbetriebsmodus für 1+1-Redundanz
Sicherheitszertifiziert nach EN, IEC und UL508
Entwickelt und hergestellt in der EU (TAA-konform)
3 Jahre AMG-Support-Garantie

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-25°C ~ +70°C

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	AMGPSU-I48-P530

	Serie
	AMGPSU

	Hersteller
	AMG
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