Ausschreibungstext



Artikelnummer
243094

Typ
SAMCON RoughCam IPP1377 T10-VA2.3.K3.BOR2-N.H-005.N-P

Kurzbeschreibung
Netzwerkkamera im Edelstahlgehäuse, 5MP, i-CS Remote Zoom Objektiv, IP68, -10°C/+60°C

Hauptmerkmale
1/2,7" CMOS Sensor mit 5 MP (2592 x 1944)
Tag-/Nacht Funktionalität
Leistungsstarkes Remote Zoom und Fokus-Objektiv
Edelstahl AISI 316L
Schutzart IP66/68 (IEC 60529)
Videokomprimierung H.265
Made in Germany

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Heizung
	Nein

	Farbe (Gehäuse)
	Edelstahl

	Gehäusematerial
	Edelstahl

	ONVIF
	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

	Schutzart
	IP66/68

	Stromversorgung
	PoE+ (IEEE-802.3at)

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-10°C ~ +60°C

	Wide Dynamic Range (WDR)
	120dB

	Kamera
	

	Low Speed Shutter
	Ja

	System
	True Day&Night

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Nein

	Bewegungsmelder
	Ja

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Steuer-Schnittstellen
	Ethernet

	Video
	

	Videokompression
	H.264, H.265, M-JPEG

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	22070412

	Serie
	RoughCam

	Hersteller
	SAMCON



Weitere Produktinformationen



Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen
