Ausschreibungstext



Artikelnummer
243333

Typ
Hikvision DS-2CD2746G2H-IPTRZS(2.8-12mm)(O-STD)

Kurzbeschreibung
Netzwerk Fix Dome, PTRZ, 4MP, 2,8-12mm, Infrarot, Alarm, Audio

Hauptmerkmale
Motorisiertes Schwenken, Neigen, Drehen und Zoomen für einfache Installation und Überwachung
Powered-by Darkfighter Technologie für hervorragende Leistung bei schlechten Bildverhältnissen
120 dB WDR-Funktion zum Ausgleich von Bildkontrasten
Menschen- und Fahrzeugklassifizierung auf Basis von Deep Learning
Wasser- und staubdicht (IP66) und vandalismusgeschützt (IK10)
Audio- und Alarmschnittstelle verfügbar

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Vandalismusgeschützt
	Ja

	Wischer
	Nein

	Audiokompression
	AAC-LC, G.711, G.726, MP3

	Beleuchtung
	Infrarot

	Farbe (Gehäuse)
	weiß

	Gehäuseart
	Metall

	Gehäusematerial
	Metall

	Kameratyp
	Domekamera

	Leistungsaufnahme
	15 W

	Montageart
	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage

	ONVIF
	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3at

	Schutzart
	IP66

	Stromversorgung
	12VDC

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-30°C - 60°C

	Wide Dynamic Range (WDR)
	120dB

	Zertifizierungen
	CE,CB,RCM,IC,RoHS,WEEE,Reach

	Kamera
	

	Gegenlichtkompensation
	Ja

	Low Speed Shutter
	Ja

	Auflösungsstandard
	4 MP

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Chipgröße
	1/1,8"

	Lichtempfindlichkeit
	0,0008 Lux (Farbe),0 Lux mit IR

	System
	Farbe, schwarz/weiß

	Tag-/Nacht-Umschaltung
	Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR)

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	2688x1520

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Ja

	Bewegungsmelder
	Ja

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Drehbereich
	350 °

	Interner-Speicher
	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Alarmeingänge
	1

	Netzwerk
	

	Netzwerkprotokolle
	DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTSP, TCP, TCP-IP, und weitere

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	114,6° - 41,8°

	Bildwinkel vertikal
	59,3° - 23,6°

	Brennweite
	2,8 - 12 mm

	MOD (Minimum Object Distance)
	1 m

	Objektiv Typ
	Varifokal (motorisiert)

	Zoomfaktor (optisch)
	4.3

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	30 fps

	Videokompression
	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG

	Produktkennzeichnungen
	

	EAN/GTIN
	6942160497815

	Hersteller-Nummer
	311327031

	Serie
	Pro Series

	Hersteller
	Hikvision



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	Hikvision DS-1250ZJ
	Regenschutz, Dach, für Hikvision Domes, weiß

	Hikvision DS-1471ZJ-155
	Deckenhalterung, Aluminium, weiß, 150x565mm, für Hikvision Domes

	Hikvision DS-1473ZJ-155
	Halterung, Wandmontage, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes

	Hikvision DS-1475ZJ-SUS
	Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1476ZJ-SUS
	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras



Empfehlungen

Dienstleistungen
