Ausschreibungstext



Artikelnummer
243375

Typ
Hikvision DS-2CD3746G3T-LIZSUY(2.7-13.5mm)eF/O-STD

Kurzbeschreibung
Netzwerk Dome Kamera, 4MP, 2,7-13,5mm, Weißlicht, Infrarot, Alarm, Audio, Mic, Anti-Korrosion,

Hauptmerkmale
HIK AI-ISP für hervorragende Rauschunterdrückung
24/7 farbenfrohe Bilder durch Darkfighter 2.0 Technologie
Szenenanpassung WDR
Fokus auf die Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen auf der Grundlage von Deep Learning
Motorisiertes Varifokal Objektiv für einfache Installation und Überwachung
-Y: Korrosionsschutzdesign, das im Vergleich zum Standard (NEMA4X) Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bietet
Smart Hybrid Light: Integriert IR- und Weißlicht, 3 zusätzliche Beleuchtungsmodi
Wettergeschützt (IP67) und vandalismusgeschützt (IK10)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Vandalismusgeschützt
	Ja

	Wischer
	Nein

	Audiokompression
	AAC-LC, G.711, G.726, MP3

	Beleuchtung
	Infrarot, Weißlicht

	Farbe (Gehäuse)
	weiß

	Gehäuseart
	Metall

	Gehäusematerial
	Metall

	Kameratyp
	Domekamera

	Leistungsaufnahme
	18 W

	Montageart
	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage

	ONVIF
	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3at

	Schutzart
	IP67

	Stromversorgung
	12VDC

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-30°C - 60°C

	Wide Dynamic Range (WDR)
	WDR 130dB

	Zertifizierungen
	CE,UL,CB,RCM,IC,RoHS,WEEE

	Kamera
	

	Gegenlichtkompensation
	Ja

	Low Speed Shutter
	Ja

	Auflösungsstandard
	4 MP

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Chipgröße
	1/1,8"

	Lichtempfindlichkeit
	0,0008 Lux (F1.2,AGC EIN)

	System
	24h Farbe, Farbe, schwarz/weiß

	Tag-/Nacht-Umschaltung
	Automatisch, manuell

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	2688x1520

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Ja

	Bewegungsmelder
	Ja

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Drehbereich
	355 °

	Interner-Speicher
	microSD-Karte

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Alarmeingänge
	2

	Netzwerk
	

	Netzwerkprotokolle
	DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTSP, TCP, TCP-IP

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	114,6° - 41,8°

	Bildwinkel vertikal
	59,3° - 23,6°

	Brennweite
	2,7 - 15,5 mm

	MOD (Minimum Object Distance)
	1 m

	Objektiv Typ
	Varifokal (motorisiert)

	Zoomfaktor (optisch)
	5.7

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	60 fps

	Videokompression
	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG

	Produktkennzeichnungen
	

	EAN/GTIN
	6936422117733

	Hersteller-Nummer
	311329120

	Serie
	Ultra Serie

	Hersteller
	Hikvision



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	Hikvision DS-1271ZJ-140-DM45
	Deckenhalterung, Aluminium, 140x182x120mm, für Hikvision Domes

	Hikvision DS-1273ZJ-140-DM45
	Wandhalterung, Aluminium, weiß, 140x182x120mm, für Hikvision Domes

	Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS
	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1275ZJ-SUS
	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1276ZJ-SUS
	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1475ZJ-SUS
	Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1476ZJ-SUS
	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-220AZJ-145-WA(O-STD)
	Wandhalterung



Empfehlungen

Dienstleistungen
