Ausschreibungstext



Artikelnummer
243521

Typ
Hikvision iDS-2CD7586G2-XZHSY(2.8-12mm)(O-STD)

Kurzbeschreibung
Netzwerk Dome Kamera, 8MP, 2,8-12mm, Weißlicht, Infrarot, Heizung, Alarm, Audio, Anti-Korrosion

Hauptmerkmale
Hochwertige Bildqualität mit einer Auflösung von 8 MP
Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank DarkFighter 2.0-Technologie
Klare Bildaufnahme bei starkem Gegenlicht dank 140-dB-AWDR-Technologie
Effiziente H.265+-Komprimierungstechnologie zur Einsparung von Bandbreite und Speicherplatz
5 Streams für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen
Wasser- und staubgeschützt (IP67), vandalismussicher (IK10) und korrosionsbeständig (NEMA 4X, optional)
Klare Erfassung von Fahrzeugen und Personen bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten dank ShotN-Technologie
Hohe Bildrate, bis zu 8 MP bei 60 fps und 2 MP bei 120 fps
Integrierter G-Sensor zur Erkennung von Erschütterungen
Integrierter Leistungsmesser für historische Leistungsstatistiken
Einzigartige PTRZ-Funktion für eine effiziente Installation und Konfiguration

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Vandalismusgeschützt
	Ja

	Wischer
	Nein

	Audiokompression
	AAC-LC, G.711, G.726, MP3

	Beleuchtung
	Infrarot, Weißlicht

	Farbe (Gehäuse)
	weiß

	Gehäuseart
	Aluminium

	Gehäusematerial
	Aluminium

	Kameratyp
	Domekamera, Multidirektional Kamera mit PTZ

	Leistungsaufnahme
	24 W

	Montageart
	Deckenmontage, Wandmontage

	ONVIF
	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3at

	Schutzart
	IP67

	Stromversorgung
	12VDC

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-40 °C - 65 °C

	Wide Dynamic Range (WDR)
	WDR 140dB

	Zertifizierungen
	CE,CB,RCM,KC,BIS,LOA,RoHS,WEEE,Reach

	Kamera
	

	Gegenlichtkompensation
	Ja

	Low Speed Shutter
	Ja

	Auflösungsstandard
	8 MP

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Chipgröße
	1/1,8"

	Lichtempfindlichkeit
	Farbe: 0.0005 Lux,SW: 0.0001 Lux

	System
	Farbe, schwarz/weiß

	Tag-/Nacht-Umschaltung
	Automatisch, manuell

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	3840x2160

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Ja

	Bewegungsmelder
	Ja

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Drehbereich
	355 °

	Interner-Speicher
	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Alarmeingänge
	2

	Steuer-Schnittstellen
	RS-485

	Netzwerk
	

	Netzwerkprotokolle
	DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitere

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	112,3° - 15°

	Bildwinkel vertikal
	58,1° - 8,5°

	Brennweite
	2,8 - 12 mm

	Objektiv Typ
	Varifokal (motorisiert)

	Zoomfaktor (optisch)
	4.3

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	60 fps

	Videokompression
	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG

	Produktkennzeichnungen
	

	EAN/GTIN
	6942160403021

	Hersteller-Nummer
	311328279

	Serie
	DeepinView

	Hersteller
	Hikvision



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	Hikvision DS-1471ZJ-155
	Deckenhalterung, Aluminium, weiß, 150x565mm, für Hikvision Domes

	Hikvision DS-1473ZJ-155
	Halterung, Wandmontage, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes

	Hikvision DS-1473ZJ-155-Y
	Wandhalterung, hängend, Aluminium, 155x83,5x240mm, weiß, für Hikvision Domes

	Hikvision DS-1475ZJ-SUS
	Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1475ZJ-Y
	Mastmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1476ZJ-SUS
	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1476ZJ-Y
	Eckmontage Adapter, weiß, 126x105x250mm, für Hikvision Kameras



Empfehlungen

Dienstleistungen
