Ausschreibungstext



Artikelnummer
243399

Typ
Hikvision DS-2DF8C842IXG1-ELWY(O-STD)

Kurzbeschreibung
Netzwerk PTZ Dome, 12MP, 42x, 16x digital, 500m Infrarot, IP67, IK10

Hauptmerkmale
1/1,2-Zoll-CMOS-Sensor mit Progressive-Scan
Hochwertige Bildqualität mit einer Auflösung von 8 MP
Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank DarkFighter 2.0-Technologie
Klare Bilddarstellung auch bei starkem Gegenlicht dank 140-dB-AWDR-Technologie
42-facher optischer Zoom und 16-facher Digitalzoom ermöglichen Nahaufnahmen in weitläufigen Bereichen
Umfassende Nachtsicht mit einer IR-Reichweite von bis zu 500 m
Wasser- und staubgeschützt (IP67) sowie vandalismussicher (IK10), ausgenommen Glasfenster
Unterstützt die Gesichtserfassung zur Erkennung, Erfassung, Bewertung und Auswahl von Gesichtern in Bewegung
Unterstützt die Straßenverkehrserkennung zur Erkennung von Fahrzeugen
Intelligente Schwenk-Neige-Korrektur

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Vandalismusgeschützt
	Ja

	Wischer
	Ja

	Beleuchtung
	Infrarot

	Farbe (Gehäuse)
	silber

	Kameratyp
	Domekamera

	Leistungsaufnahme
	60 W

	Montageart
	Deckenmontage, Wandmontage

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3bt

	Schutzart
	IP67

	Stromversorgung
	36VDC

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-40°C - 70°C

	Wide Dynamic Range (WDR)
	WDR 140dB

	Zertifizierungen
	CE,CB,RCM,RoHS,WEEE,Reach,NEMA 4X

	Kamera
	

	Gegenlichtkompensation
	Ja

	Low Speed Shutter
	Ja

	Auflösungsstandard
	8 MP

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Chipgröße
	1/1,8"

	Lichtempfindlichkeit
	Farbe: 0,0005 Lux,SW: 0,0001 Lux,0 Lux mit IR

	System
	Farbe

	Tag-/Nacht-Umschaltung
	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	3840x2160

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Ja

	Bewegungsmelder
	Ja

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Drehbereich
	360 °

	Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)
	160 °/sec

	Geschwindigkeit (Zielanfahrt)
	240 °/sec

	Interner-Speicher
	microSD-Karte

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Alarmeingänge
	7

	Steuer-Schnittstellen
	Ethernet, RS-485

	Videoausgänge
	BNC, PAL

	Netzwerk
	

	Netzwerkprotokolle
	DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, RTP, RTSP, TCP, TCP-IP, UDP, und weitere

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	56,6° - 1,7°

	Bildwinkel vertikal
	33,7° - 0,9°

	Brennweite
	6,0 - 252 mm

	MOD (Minimum Object Distance)
	0 m

	Objektiv Typ
	Zoom

	Zoomfaktor (digital)
	16

	Zoomfaktor (optisch)
	42

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	120 fps

	Videokompression
	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG

	Produktkennzeichnungen
	

	EAN/GTIN
	6942160492162

	Hersteller-Nummer
	327001751

	Serie
	Special Series

	Hersteller
	Hikvision



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	Hikvision DS-1276ZJ-P-Y(O-STD)
	Halterung, Eckmontage für Hikvision Domes, Edelsta hl, Anti-Korrosion, grau

	Hikvision DS-1673ZJ-P
	Masthalterung, Stahl, 67-127mm, für Hikvision DS-1661ZJ-P, DS-1663ZJ-P

	Hikvision DS-1684ZJ-P-Y(O-STD)
	Halterung, Vertikale Mastmontage, Einstellbarer Du rchmesser 67-127mm

	Hikvision DS-4603ZJ-PAAC(O-STD)
	Wandhalterung



Empfehlungen

Dienstleistungen
