Ausschreibungstext



Artikelnummer
243330

Typ
Hikvision DS-2CD2687G3-LIZS2UY/SL(2.8-12mm)OSTDBLK

Kurzbeschreibung
Netzwerk Bullet Kamera, 8MP, 2,8-12mm, Weißlicht, Infrarot, Audio, Mic, Anti-Korrosion, Strobe-Light, schwarz

Hauptmerkmale
HikAI-ISP für hervorragende Geräuschreduzierung
24/7 farbenfrohe Bildgebung durch ColorVu-Technologie
Szenenanpassung WDR
Fokus auf die Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen auf der Grundlage von Deep Learning
Eingebautes Dual-Mikrofon-Array für hochwertige Audio-Sicherheit in Echtzeit
Sicherheit in Echtzeit durch integriertes Zwei-Wege-Audio
Korrosionsbeständige Ausführung, die im Vergleich zu Standardausführungen (NEMA4X) für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit sorgt
Smart Hybrid Light: Integriert IR- und Weißlicht, 3 zusätzliche Beleuchtungsmodi
Wettergeschützt (IP67) und vandalismusgeschützt (IK10)
Aktives Stroboskoplicht und akustischer Alarm zur Abschreckung von Eindringlingen

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Vandalismusgeschützt
	Ja

	Wischer
	Nein

	Beleuchtung
	Infrarot, Weißlicht

	Farbe (Gehäuse)
	schwarz

	Gehäuseart
	Metall

	Gehäusematerial
	Metall

	Kameratyp
	Bulletkamera

	Leistungsaufnahme
	18 W

	Montageart
	Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage

	ONVIF
	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3at

	Schutzart
	IP67

	Stromversorgung
	12VDC

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-30 °C - 60 °C

	Wide Dynamic Range (WDR)
	WDR 130dB

	Zertifizierungen
	CE,UL,CB,RoHS,IP67,IK10,NEMA 4X

	Kamera
	

	Gegenlichtkompensation
	Ja

	Low Speed Shutter
	Ja

	Auflösungsstandard
	8 MP

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Chipgröße
	1/1,8"

	Lichtempfindlichkeit
	0,001 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux mit Licht

	System
	24h Farbe, Farbe, schwarz/weiß

	Tag-/Nacht-Umschaltung
	Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR)

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	3840x2160

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Ja

	Bewegungsmelder
	Ja

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Drehbereich
	360 °

	Interner-Speicher
	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Alarmeingänge
	2

	Steuer-Schnittstellen
	Ethernet, RJ45

	Netzwerk
	

	Netzwerkprotokolle
	DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, RTP, RTSP, TCP, TCP-IP, und weitere

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	112,3° - 41,2°

	Brennweite
	2,8 - 12 mm

	MOD (Minimum Object Distance)
	1 m

	Objektiv Typ
	Varifokal (motorisiert)

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	30 fps

	Videokompression
	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG

	Produktkennzeichnungen
	

	EAN/GTIN
	6936422121129

	Hersteller-Nummer
	311328686

	Serie
	Pro Series

	Hersteller
	Hikvision



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	Hikvision DS-1475ZJ-SUS
	Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1475ZJ-Y
	Mastmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1476ZJ-SUS
	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1476ZJ-Y
	Eckmontage Adapter, weiß, 126x105x250mm, für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-2251ZJ
	Deckenmontage, abgehängt, für Hikvision Bulletkamera



Empfehlungen

Dienstleistungen
