Ausschreibungstext



Artikelnummer
243586

Typ
AMG Systems AMG140-1GR

Kurzbeschreibung
Industrieller PoE Ethernet Repeater 1x 10/100/1000Base-T(x) RJ45 In und Out Port, 100m Reichweite, 802.3at 30W PoE, Standard

Hauptmerkmale
Kompakte Bauweise – ideal für beengte Platzverhältnisse, einschließlich Kabelkanälen, Kameramasten und Straßenverteilerkästen
Der Temperaturbereich von -40 °C bis +75 °C gewährleistet eine konstante Leistung unter extremen Bedingungen
DIP-Schalter für PoE-Pass-Through- oder PD-Modus
Erhöht die Kabelreichweite um 100 Meter pro Gerät
Als Standgerät, zur DIN-Schienenmontage oder zur Wandmontage geeignet – flexible Befestigungsmöglichkeiten sind im Lieferumfang jedes Geräts enthalten
Stromversorgung über PoE (keine lokale Stromversorgung erforderlich)
Das Plug-&-Play-Design gewährleistet maximale Benutzerfreundlichkeit
Unterstützt 15 W und 30 W PoE-Pass-Through
Unicast, Multicast und Jumbo-Frames werden ebenso unterstützt wie eine vollständig symmetrische Bandbreitenleistung
Entwickelt in den USA und Großbritannien. Hergestellt im Vereinigten Königreich
AMG-Garantie mit lebenslangem Support

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Gerätetyp
	Ethernet Repeater

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-40°C ~ +75°C

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	PoE-Standard
	IEEE802.3at

	Netzwerk
	

	Gigabit Support
	Ja

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	AMG140-1GR

	Serie
	AMG140

	Hersteller
	AMG



Weitere Produktinformationen



Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen
