Ausschreibungstext



Artikelnummer
243587

Typ
AMG Systems AMG140A-1GR

Kurzbeschreibung
Industrieller PoE Ethernet Repeater 1x 10/100/1000Base-T(x) RJ45 In und Out Port, 100m Reichweite, 802.3at/bt 30/60/90W PoE

Hauptmerkmale
Kompakte Bauweise – ideal für beengte Platzverhältnisse, darunter Kabelkanäle, Kameramasten und Straßenverteilerkästen
Temperaturbereich von -40 °C bis +75 °C gewährleistet Leistung auch unter extremen Bedingungen
DIP-Schalter für PoE-Pass-Through- oder PD-Modus
Erhöht die Kabelreichweite um 100 Meter pro Gerät im Standardmodus oder auf bis zu 250 Meter im Modus für größere Entfernungen
Als Standgerät, auf DIN-Schiene oder an der Wand montierbar – flexible Befestigungsmöglichkeiten sind im Lieferumfang jedes Geräts enthalten
Stromversorgung über PoE (keine lokale Stromversorgung erforderlich)
Das Plug-&-Play-Design gewährleistet maximale Benutzerfreundlichkeit
Unterstützt PoE-Pass-Through mit 15 W, 30 W, 60 W und 90 W
Unicast, Multicast und Jumbo-Frames werden ebenso unterstützt wie eine vollständig symmetrische Bandbreitenleistung
Entwickelt in den USA und Großbritannien. Hergestellt im Vereinigten Königreich
AMG-Garantie mit lebenslangem Support

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Gerätetyp
	Ethernet Repeater

	Leistung pro Port
	90W

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-40°C ~ +75°C

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	PoE-Standard
	PoE IEEE802.3bt

	Netzwerk
	

	Gigabit Support
	Ja

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	AMG140A-1GR

	Serie
	AMG140

	Hersteller
	AMG



Weitere Produktinformationen



Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen
