Ausschreibungstext



Artikelnummer
245652

Typ
Ajax BulletCam HL (5MP /2.8 mm) black

Kurzbeschreibung
Netzwerk Bullet Kamera, 5MP@25fps, 2,8mm, H.265/H.264, Hybride Beleuchtung IR, Weißlicht, IP66, PoE, KI, schwarz

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Vandalismusgeschützt
	Ja

	Beleuchtung
	Infrarot, Weißlicht

	Farbe (Gehäuse)
	schwarz

	Gehäuseart
	Außen

	Gehäusematerial
	Kunststoff

	Montageart
	Wandmontage

	ONVIF
	ONVIF Profile S

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

	Schutzart
	IP66

	Stromversorgung
	12-24VDC, PoE

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-30 °C - 60 °C

	Wide Dynamic Range (WDR)
	WDR 120dB

	Zertifizierungen
	IK08

	Kamera
	

	Auflösungsstandard
	5 MP

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Chipgröße
	1/2,8"

	System
	Farbe

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	2880x1620

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	100° - 110°

	Bildwinkel vertikal
	50° - 60°

	Brennweite
	2,8 mm

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	25 fps

	Videokompression
	H.264, H.265

	Produktkennzeichnungen
	

	EAN/GTIN
	4823114072895

	Hersteller-Nummer
	126252.217.BL1

	Serie
	Ajax Baseline

	Hersteller
	Ajax



Weitere Produktinformationen



Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen
