Ausschreibungstext



Artikelnummer
244348

Typ
Hikvision DS-2CD3186G3-LISUY(2.8mm)(eF)O-STD/BLACK

Kurzbeschreibung
Netzwerk Mini Dome Kamera, 8MP, 2,8mm, DarkFighter 2.0, IR, Weißlicht, IP67, IK10, schwarz

Hauptmerkmale
HIK AI-ISP für hervorragende Rauschunterdrückung
24/7 farbenfrohe Bilder durch Darkfighter 2.0 Technologie
Szenenanpassung WDR
Fokus auf die Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen auf der Grundlage von Deep Learning
Eingebautes Dual-Mikrofon-Array für hochwertige Audio-Sicherheit in Echtzeit
-Y: Korrosionsschutzdesign, das im Vergleich zum Standard (NEMA4X) Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bietet
Smart Hybrid Light: Integriert IR- und Weißlicht, 3 zusätzliche Beleuchtungsmodi
Wettergeschützt (IP67) und vandalismusgeschützt (IK10)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Heizung
	Nein

	Vandalismusgeschützt
	Ja

	Wischer
	Nein

	Audiokompression
	G.711, G.722, G.726

	Beleuchtung
	Infrarot, Weißlicht

	Farbe (Gehäuse)
	schwarz

	Farbe (Kuppel)
	klar

	Gehäusematerial
	Aluminium

	Kameratyp
	Domekamera

	Leistungsaufnahme
	11,5 W

	Montageart
	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage

	ONVIF
	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3af

	Schutzart
	IP67

	Stromversorgung
	12VDC, PoE

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-30°C - 60°C

	Wide Dynamic Range (WDR)
	WDR 130dB

	Zertifizierungen
	CE,RoHS,CB,WEEE,IP67,IK10,NEMA 4x

	Kamera
	

	Gegenlichtkompensation
	Ja

	Low Speed Shutter
	Ja

	Auflösungsstandard
	8 MP

	Aufnahmesensor
	CMOS, Progressive Scan

	Chipgröße
	1/1,8"

	Lichtempfindlichkeit
	0,0005 Lux

	System
	True Day&Night

	Tag-/Nacht-Umschaltung
	Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR)

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	3840x2160

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Ja

	Bewegungsmelder
	Ja

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Drehbereich
	355 °

	Interner-Speicher
	microSD-Karte

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Alarmeingänge
	1

	Ethernet Schnittstelle
	100Base-T, 10Base-T

	Ports
	RJ-45

	Steuer-Schnittstellen
	Ethernet

	Netzwerk
	

	Netzwerkprotokolle
	Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, UDP, und weitere

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	108,8°

	Bildwinkel vertikal
	56,4°

	Blendensteuerung
	Nein

	Brennweite
	2,8 mm

	Objektiv Typ
	Festbrennweite

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	30 fps

	Videokompression
	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG

	Produktkennzeichnungen
	

	EAN/GTIN
	6936422125677

	Hersteller-Nummer
	311331133

	Hersteller
	Hikvision



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	Hikvision DS-1271ZJ-120
	Deckenhalterung, für hängende Montage, für Hikvision Domes, weiß

	Hikvision DS-1272ZJ-120B
	Halterung, Wandmontage, Anschlusskasten, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes

	Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS
	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1275ZJ-SUS
	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1276ZJ-SUS
	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1280ZJ-DM46
	Anschlussbox, für Hikvision Domes, Durchmesser 120mm

	Hikvision DS-220AZJ-130-WA(O-STD)
	Wandhalterung

	Hikvision DS-220AZJ-145-WA(O-STD)
	Wandhalterung

	Hikvision DS-4221ZJ-WC(O-STD)
	Deckeneinbau, Halterung



Empfehlungen

Dienstleistungen
