Ausschreibungstext



Artikelnummer
242714

Typ
Hikvision DS-2TD2528T-3/Q(O-STD)(C)

Kurzbeschreibung
Netzwerk Wärmebild Bullet Kamera, Bi-Spectral, 256x192 Thermal, 25 hz, 3,6mm Brennweite, 4MP, IR, explosionsgeschützt, ATEX, IP67

Hauptmerkmale
Auflösung 256 × 192, 12 μm, VOx UFPA, NETD ≤ 40 mK (25 °C, F1.0)
Temperatur-Ausnahmealarm zur Brandverhütung, -20 °C bis 650 °C (-4 °F bis 1202 °F), max. (± 2 °C, ± 2 %)
Unterstützt Algorithmen zur Brand- und Raucherkennung
Unterstützt Algorithmen für Sonnenreflexionsfilter und Gabelstapler-Alarmfilter (Gabelstapler-Alarmfilter ist exklusiv mit VCA-Funktion verfügbar)
Leistungsstarke Perimeterschutzfunktionen auf Basis intelligenter Algorithmen: Linienüberschreitung, Eindringen, Betreten und Verlassen von Bereichen
Gehäuse aus 316L-Edelstahl zum Schutz der Kamera in korrosiven Umgebungen
ATEX: II 2 G Ex db IIC T6 Gb/II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db; IECEx: Ex db IIC T6 Gb/ Ex tb IIIC T80°C Db
Hochwertiger Detektor mit 10 Jahren Garantie

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Audiokompression
	G.711, G.722, G.726, MP3

	Gehäuseart
	Explosionsgeschützt

	Gehäusematerial
	AISI 316L

	Kameratyp
	Bi-Spektral, Explosionsgeschützt

	Leistungsaufnahme
	8 W

	Montageart
	Eckmontage, Wandmontage

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3af

	Schutzart
	IP68

	Stromversorgung
	100-240VAC, PoE

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-40°C - 60°C

	Thermische Auflösung
	256x192

	Wide Dynamic Range (WDR)
	120dB

	Kamera
	

	Gegenlichtkompensation
	Ja

	Aufnahmesensor
	CMOS, Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays

	Lichtempfindlichkeit
	0,05 Lux

	System
	True Day&Night

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	2688x1520

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Ja

	Bewegungsmelder
	Ja

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Detektionsreichweite (m)
	18 m

	Interner-Speicher
	microSD-Karte

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Alarmeingänge
	2

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	84,4°

	Bildwinkel vertikal
	51,1°

	Brennweite
	3,3 mm

	Objektiv Typ
	Festbrennweite

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	30 fps

	Videokompression
	H.264, H.265

	Produktkennzeichnungen
	

	EAN/GTIN
	6942160483740

	Hersteller-Nummer
	305402394

	Hersteller
	Hikvision



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	Hikvision DS-1677ZJ-XS-1.0（D）
	Kabelschlauch, flexibel, 25mm, Länge 100cm, IP68, Explosionsgeschützt



Empfehlungen

Dienstleistungen
