Ausschreibungstext



Artikelnummer
246870

Typ
AMG Systems AMG350-5G-2S

Kurzbeschreibung
Industrieller 7 Port Unmanaged Switch, 5 x 10/100/1000TX RJ45, 2 x 1000FX SFP, 10-56 VDC

Hauptmerkmale
Kompakte Bauweise – ideal für beengte Platzverhältnisse, einschließlich Kameramasten und Straßenverteilerkästen
Das innovative, thermisch effiziente Gehäuse gewährleistet eine hohe Zuverlässigkeit des Geräts unter Volllast
Der Temperaturbereich von -40 °C bis +75 °C gewährleistet die Leistungsfähigkeit auch unter extremen Bedingungen
Plug & Play – keine Konfiguration durch den Benutzer erforderlich
Montage auf DIN-Schiene – schnelle Installation und Demontage für Wartungsarbeiten
Alle SFP-Ports sind ausschließlich Gigabit-fähig – unterstützen Single- und Multimode- sowie Single- oder Dual-Fiber-Optionen bis zu 120 km
Zwei redundante Stromanschlüsse mit Fehlerrelais
Auto-Negotiation (802.3u) – ermittelt automatisch die beste Verbindungsgeschwindigkeit
Entwickelt in den USA und Großbritannien. Hergestellt im Vereinigten Königreich
AMG-Garantie mit lebenslangem Support

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Lüfter
	Nein

	Management
	Nein

	Rackeinbau
	Nein

	Anzahl PoE Ports
	4

	Bauart
	DIN Rail Modul

	Gerätetyp
	Switch, Unmanaged

	Montageart
	DIN Rail

	Reichweite
	120 km

	Schutzart
	IP40

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-40°C - 75°C

	Aufzeichnung
	

	Betriebsmodus
	Single- / Multi Mode

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Ports
	2x 1GBit SFP, 5x 10/100/1000Base-T

	Netzwerk
	

	VLAN
	Nein

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	AMG350-5G-2S

	Serie
	AMG350

	Hersteller
	AMG



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	AMG Systems AMG2034
	Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, 19" Schrankeinbau

	AMG Systems AMG2034-12-RP-AA
	Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, 19", 90-264VAC IEC

	AMG Systems AMG2034-12-RP-AD
	Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, 19", 90-264VAC IEC

	AMG Systems AMG2034-12-RP-DD
	Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, 19", 2 x 12VDC

	AMG Systems AMG2034-1256-DD
	Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, 19", 1 x 12VDC, 1 x 56VDC

	AMG Systems AMG2034-1256-RP-AD
	Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, 19", 1 x 12VDC, 1 x 56VDC

	AMG Systems AMG2034-56-RP-AA
	Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, doppel redundante 56VDC 1000W Netzteile integriert, 10 x 56VDC Anschlüsse

	AMG Systems AMG2034-56-RP-AD
	Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, 19", 10 x 56VDC

	AMG Systems AMG2034-56-RP-DD
	Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, 19", 10 x 56VDC

	AMG Systems AMG2035
	90-Grad-DIN-Schienen-Wandhalterung mit Verlängerung, Montage für eine oder zwei Geräte

	AMG Systems AMGMNT-MAG-04
	Magnetischer Montagesatz für AMG Geräte enthält 4x Magnete, 4x M2,5 x 12 CSK Torx & 4x M3 x 8 CSK Pozi Montageschrauben & 1x T8 Torx

	AMG Systems AMGPSU-I12-P24A
	12VDC, 24W (2A) industrielles Hutschienennetzteil, -25°C to +70°C, (Einstellbar 11-14 VDC)

	AMG Systems AMGPSU-T12-P15
	12VDC, 15W (1,2A) industrielles Hutschienennetztei, -25°C to +70°C, (Einstellbar 11-14 VDC), NDAA & TAA konform,

	AMG Systems AMGPSU-W12-P25
	12VDC, 25W (2A) Industrienetzteil, Wandstecker Montage, inklusive Netzstecker Clip

	AMG Systems SFP-CU-1G
	Ethernet SFP Transceiver, 10/100/1000 BASE-T, RJ45, 40°C bis +85°C Betriebstemperatur

	AMG Systems SFP-MM-1G-BX05-31
	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)

	AMG Systems SFP-MM-1G-BX05-55
	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)

	AMG Systems SFP-MM-1G-SX05-85
	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx/Rx: 850 nm) 7 dB DR

	AMG Systems SFP-MM-1G-SX2-31
	SFP, 1Gb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm)

	AMG Systems SFP-SM-1G-BX120-49
	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km Reichweite (Tx: 1490 nm, Rx: 1550nm), LC

	AMG Systems SFP-SM-1G-BX120-55
	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km Reichweite (Tx: 1510nm, Rx: 1490 nm), LC

	AMG Systems SFP-SM-1G-BX20-31
	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC

	AMG Systems SFP-SM-1G-BX20-55
	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC

	AMG Systems SFP-SM-1G-BX40-31
	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC

	AMG Systems SFP-SM-1G-BX40-55
	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC

	AMG Systems SFP-SM-1G-BX80-31
	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 80km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC

	AMG Systems SFP-SM-1G-BX80-55
	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 75km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC

	AMG Systems SFP-SM-1G-EX40-31
	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm) 19dB DR, LC

	AMG Systems SFP-SM-1G-LX20-31
	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx/Rx: 1310 nm) 12dB DR, LC

	AMG Systems SFP-SM-1G-ZX80-55
	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 80km Reichweite (Tx/Rx: 1550 nm), LC



Empfehlungen

Dienstleistungen
