Ausschreibungstext



Artikelnummer
236339

Typ
Hikvision DS-2DE7A812MCG-EB(O-STD)

Kurzbeschreibung
Netzwerk PTZ Kamera, 8MP, 6,8-272mm Brennweite, 12x optischer Zoom, ColorVu, Weißlicht, IR, IP67

Hauptmerkmale
Farbbilder rund um die Uhr
Hochwertige Bildaufnahme mit einer Auflösung von 8 MP
Der 12-fache optische Zoom und der 64-fache digitale Zoom ermöglichen Nahaufnahmen in weitläufigen Bereichen
Audiovisueller Alarm: Das weiße Blinklicht und der akustische Alarm können durch bestimmte Ereignisse ausgelöst werden
Weitreichende Nachtsicht mit bis zu 150 m IR-Reichweite und 100 m Weißlicht
Konzentriert sich auf die Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen auf Basis von Deep Learning
Gesichtserfassung: Bis zu 5 Gesichter werden gleichzeitig erfasst

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Audiokompression
	G.711, G.711u, G.722, G.726

	Beleuchtung
	Infrarot, Weißlicht

	Farbe (Gehäuse)
	weiß

	Farbe (Kuppel)
	klar

	Gehäuseart
	Aluminium

	Gehäusematerial
	Aluminium

	Kameratyp
	Multidirektional Kamera mit PTZ

	Leistungsaufnahme
	42 W

	Montageart
	Deckeneinbau, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage

	ONVIF
	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

	Power over Ethernet
	HiPoE

	Schutzart
	IP67

	Stromversorgung
	24VAC, Hi-PoE

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-30°C - 65°C

	Wide Dynamic Range (WDR)
	120dB

	Kamera
	

	Gegenlichtkompensation
	Ja

	Low Speed Shutter
	Ja

	Chipgröße
	1/1,8"

	Lichtempfindlichkeit
	0,005 Lux

	System
	True Day&Night

	Tag-/Nacht-Umschaltung
	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	3840x2160

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Ja

	Bewegungsmelder
	Ja

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Drehbereich
	360 °

	Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)
	240 °/sec

	Geschwindigkeit (Zielanfahrt)
	240 °/sec

	Interner-Speicher
	microSD-Karte

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Alarmeingänge
	2

	Anzahl Alarmausgänge
	1

	Steuer-Schnittstellen
	Ethernet

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	53°

	Bildwinkel vertikal
	31,1°

	Brennweite
	6,7 - 80,4 mm

	Objektiv Typ
	Varifokal (motorisiert)

	Video
	

	Videokompression
	H.264, H.265

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	327000848

	Serie
	ColorVu

	Hersteller
	Hikvision



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	Hikvision DS-1604ZJ-BOX
	Halterung, Wandmontage, Anschlussbox, weiß, für Hikvision Domes

	Hikvision DS-1604ZJ-BOX-Corner
	Halterung, Eckmontage, Aluminium, Stahl, weiß, für Hikvision Domes

	Hikvision DS-1604ZJ-BOX-POLE
	Halterung, Mastmontage, Aluminium, Stahl, weiß, für Hikvision Domes

	Hikvision DS-1604ZJ-Pole
	Masthalterung, Aluminium, weiß, 355,5x261,8x170,7mm, für Hikvision PTZ Domes

	Hikvision DS-1619ZJ
	Halterung, Schwanenhals, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes

	Hikvision DS-1661ZJ
	Hängemontage Halterung

	Hikvision DS-1662ZJ
	Halterung, Decke, Aluminium, weiß, 116,5x500mm, für Hikvision Domes

	Hikvision DS-1663ZJ
	Halterung, Decke, Aluminium, weiß,116,5x57mm, für Hikvision Domes

	Hikvision DS-1673ZJ
	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm, für Hikvision Domes

	Hikvision DS-1684ZJ
	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, für Hikvision Domes



Empfehlungen

Dienstleistungen
