Ausschreibungstext



Artikelnummer
246869

Typ
Hanwha Vision XNV-A8016R

Kurzbeschreibung
Netzwerk Outdoor Fix Dome Kamera, AI, Tag/Nacht, 2560x1920, Wisenet 9, 3mm, IR, PoE, IP66, IK10

Hauptmerkmale
5MP Bildauflösung
3mm Brennweite
25m IR-Reichweite
Schutzklasse IP66, IK10
Kompakte Abmessungen (ø 120 × 65,5 mm) für eine
einfache Installation und ein unauffälliges Design
Analyseereignisse, Business Intelligence auf
Basis der AI-Engine
DPM (Dynamic Privacy Masking) zum Schutz der Privatsphäre

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Vandalismusgeschützt
	Ja

	Beleuchtung
	Infrarot

	Gehäusematerial
	Aluminium

	Kameratyp
	Domekamera

	ONVIF
	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3af

	Schutzart
	IP66

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-40°C~+55°C

	Wide Dynamic Range (WDR)
	True WDR

	Kamera
	

	Gegenlichtkompensation
	Ja

	Auflösungsstandard
	5 MP

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Chipgröße
	1/2,8"

	System
	True Day&Night

	Tag-/Nacht-Umschaltung
	Automatisch, manuell

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	2560x1920

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Ja

	Bewegungsmelder
	Ja

	Interner-Speicher
	microSD-Kartenslot

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Steuer-Schnittstellen
	USB

	Objektiv
	

	Brennweite
	3mm

	Objektiv Typ
	Festbrennweite

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	30 fps

	Videokompression
	H.264, H.265, MJPEG

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	XNV-A8016R

	Serie
	Wisenet X,Wisenet 9

	Hersteller
	Hanwha Vision
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