Ausschreibungstext



Artikelnummer
246963

Typ
Hanwha Vision XNV-A9016R

Kurzbeschreibung
Netzwerk Fix Dome Kamera, AI, Tag/Nacht, 3840x2160, Wisenet 9, 3mm, IR, PoE, IP66, IK10, USB-Port

Hauptmerkmale
8 MP, 4K bei 30 fps
Unterstützung von drei Codecs: H.265, H.264 und MJPEG
Objektiv mit fester Brennweite von 3mm
Erweiterter WDR (120 dB)
Integrierte IR-LED Reichweite 25m
KI-basierte Objektklassifizierung
Person, Gesicht, Fahrzeug, Kennzeichen  mit Attribut-Extraktion
„Best Shot“-optimierte Miniaturansichten für eine effiziente Suche
Edge-Analytik dank integrierter KI-Engine
Erweiterte dynamische Privatsphärenmaskierung
IK10/IP66
USB-Anschluss für einfache Einrichtung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Vandalismusgeschützt
	Ja

	Beleuchtung
	Infrarot

	Gehäusematerial
	Aluminium

	Kameratyp
	Domekamera

	ONVIF
	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3af

	Schutzart
	IP66

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-40°C~+55°C

	Wide Dynamic Range (WDR)
	True WDR

	Kamera
	

	Gegenlichtkompensation
	Ja

	Auflösungsstandard
	8 MP

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Chipgröße
	1/2,8"

	System
	True Day&Night

	Tag-/Nacht-Umschaltung
	Automatisch, manuell

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	3840x2160

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Ja

	Bewegungsmelder
	Ja

	Interner-Speicher
	microSD-Kartenslot

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Steuer-Schnittstellen
	USB

	Objektiv
	

	Brennweite
	3mm

	Objektiv Typ
	Festbrennweite

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	30 fps

	Videokompression
	H.264, H.265, MJPEG

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	XNV-A9016R

	Serie
	Wisenet X,Wisenet 9

	Hersteller
	Hanwha Vision



Weitere Produktinformationen



Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen
