Ausschreibungstext



Artikelnummer
246289

Typ
AJAX Ajax 12V PSU for NVR

Kurzbeschreibung
Stromversorgungsplatine, 12V PSU für Ajax NVR

Hauptmerkmale
Betrieb von Ajax NVR-Rekordern mit 8-16V Gleichspannung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Temperaturbereich (Betrieb)
	0 °C - 40 °C

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	112255.305.NC

	Serie
	Ajax Zubehör

	Hersteller
	Ajax



Weitere Produktinformationen



Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen
