Ausschreibungstext



Artikelnummer
246908

Typ
Hikvision DS-7716NXI-K4(E)(STD)/IO16+9

Kurzbeschreibung
Netzwerk Video Rekorder, 16 IP Kanäle, AcuSense, AcuSearch, 4x SATA, H.265+

Hauptmerkmale
Lüfter mit automatischer Drehzahlregelung sind auf leisen Betrieb und Energieeinsparung ausgelegt
Einsatz der Hikvision AcuSense-Technologie zur Minimierung des manuellen Aufwands und der Sicherheitskosten
Effiziente Wiedergabe mit AcuSearch-Technologie
Präziser Perimeterschutz reduziert Fehlalarme effektiv
Automatische Verbindung und Konfiguration von Kameras
Bis zu 16 IP-Kamera-Eingänge
Videoformate H.265+/H.265/H.264+/H.264
Dekodierungskapazität von bis zu 3 Kanälen mit 12 MP, 5 Kanälen mit 8 MP, 10 Kanälen mit 4 MP oder 16 Kanälen mit 2 MP
Eingangsbandbreite von bis zu 160 Mbit/s

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Audiokompression
	AAC-LC, G.711, G.711a, G.711u, G.722, G.726

	HDD Slots Anzahl
	4

	Leistungsaufnahme
	50 W

	ONVIF
	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S

	RAID-Level
	nein

	Stromversorgung
	100-240VAC

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-10°C - 55°C

	Aufzeichnung
	

	Auflösung Aufzeichnung (max)
	3840x2160

	Festplattenkapazität max
	64 TB

	Festplattenkapazität verbaut
	0 TB

	Funktionen
	

	Analysefunktionen
	Bewegungserkennung (Motion Detection), Gesichtserkennung

	Audiounterstützung
	Ja

	HDD Hotswap
	Nein

	Remote-Zugriff
	Browser

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Alarmausgang
	Ja

	Alarmeingang
	Ja

	Anzahl IP-Kanäle
	16

	Audioeingänge
	1

	Ethernet Schnittstelle
	10/100/1000Mbps

	Speicherschnittstelle (extern)
	USB

	Steuer-Schnittstellen
	Ethernet

	Videoausgänge
	HDMI, VGA

	Videoeingänge (Anzahl)
	16

	Netzwerk
	

	Datendurchsatz (ausgehend)
	160 Mbps

	Datendurchsatz (maximal)
	160 Mbps

	Video
	

	Videokompression
	H.264, H.264+, H.265, H.265+

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	303623335

	Serie
	AcuSense

	Hersteller
	Hikvision



Weitere Produktinformationen



Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen
