Ausschreibungstext



Artikelnummer
246933

Typ
Hikvision DS-2CD2683G2-LIZS2U(2.8-12mm)O-STD/BLACK

Kurzbeschreibung
Netzwerk Varifokal Bullet Kamera, 8MP, 2,8-12mm, AcuSense, Smart Hybrid Light, Mic,Weißlicht, IR, IP67, weiß

Hauptmerkmale
Hochwertige Bildgebung mit einer Auflösung von 8 MP
Acusense: Fokus auf die Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen auf Basis von Deep Learning
Smart Hybrid Light: Kombiniert IR- und Weißlicht, 4 zusätzliche Beleuchtungsmodi
Integriertes Dual-Mikrofon-Array für hochwertige Audioüberwachung in Echtzeit
Klare Bildgebung auch bei starkem Gegenlicht dank 120 dB True-WDR-Technologie
Effiziente H.265+-Kompressionstechnologie
Motorisiertes Varioobjektiv für einfache Installation und Überwachung
Wasser- und staubgeschützt (IP67) sowie vandalismussicher (IK10)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Vandalismusgeschützt
	Ja

	Audiokompression
	AAC-LC, G.711, G.722, G.726, MP3

	Beleuchtung
	Infrarot, Weißlicht

	Farbe (Gehäuse)
	schwarz

	Gehäuseart
	Aluminium

	Gehäusematerial
	Aluminium

	Kameratyp
	Bulletkamera

	Leistungsaufnahme
	15 W

	Montageart
	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3at

	Schutzart
	IP67

	Stromversorgung
	12VDC, PoE

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-30°C - 60°C

	Wide Dynamic Range (WDR)
	120dB

	Kamera
	

	Gegenlichtkompensation
	Ja

	Low Speed Shutter
	Ja

	Auflösungsstandard
	8 MP

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Chipgröße
	1/2,8"

	Lichtempfindlichkeit
	0,005 Lux

	System
	True Day&Night

	Tag-/Nacht-Umschaltung
	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	3840x2160

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Ja

	Bewegungsmelder
	Ja

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Interner-Speicher
	microSD-Karte

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Alarmeingänge
	1

	Ports
	1x 10/100Base-TX

	Steuer-Schnittstellen
	Ethernet

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	106,5°

	Bildwinkel vertikal
	55,7°

	Brennweite
	2,8 - 12 mm

	Objektiv Typ
	Varifokal

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	30 fps

	Videokompression
	H.264, H.264+, H.265, H.265+

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	311326124

	Serie
	AcuSense

	Hersteller
	Hikvision



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	Hikvision DS-1260ZJ
	Anschlussbox, Aluminium, weiß, 88,5mm, für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS
	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1275ZJ-SUS
	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1276ZJ-SUS
	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras



Empfehlungen

Dienstleistungen
