Ausschreibungstext



Artikelnummer
246935

Typ
Hikvision DS-2CD27126G3-IPTRZS2UY/SL(2812)OSTDBLK

Kurzbeschreibung
Netzwerk PTRZ Dome Kamera, 12MP, 2,8-12mm, AcuSense 3.0, DarkFighter, Infrarot, Mic, IP67, IK10, schwarz

Hauptmerkmale
UHD: Ultra High Definition sorgt für ein lebensechtes Erlebnis
Motorisierte Schwenk-, Neige-, Dreh- und Zoomfunktionen für einfache Installation und Überwachung
Aktives Blitzlicht und akustischer Alarm (/SL: weißes Licht, /SRB: rotes und blaues Licht)
HikAI-ISP für hervorragende Rauschunterdrückung
Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank „Powered by DarkFighter“
Personen- und Fahrzeugklassifizierung auf Basis von Deep Learning
Kristallklarer Ton dank integriertem Dual-Mikrofon-Array und Smart-PA-Lautsprecher
Klare Bildgebung auch bei starkem Gegenlicht dank 130-dB-True-WDR-Technologie
Wasser- und staubgeschützt (IP66) sowie vandalismussicher (IK10)
Korrosionsbeständiges Design, das im Vergleich zum Standard (NEMA 4X) für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit sorgt
Manipulationssichere und umweltfreundliche Verpackung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Vandalismusgeschützt
	Ja

	Audiokompression
	AAC-LC, G.711, G.722, G.726, MP3

	Beleuchtung
	Infrarot

	Farbe (Gehäuse)
	schwarz

	Farbe (Kuppel)
	klar

	Gehäuseart
	Metall

	Gehäusematerial
	Metall

	Kameratyp
	Domekamera

	Leistungsaufnahme
	15 W

	Montageart
	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage

	ONVIF
	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3at

	Schutzart
	IP66

	Stromversorgung
	12VDC, PoE

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-30°C - 60°C

	Wide Dynamic Range (WDR)
	WDR 130dB

	Kamera
	

	Gegenlichtkompensation
	Ja

	Low Speed Shutter
	Ja

	Auflösungsstandard
	12 MP

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Chipgröße
	1/1,8"

	Lichtempfindlichkeit
	0,0008 Lux

	System
	True Day&Night

	Tag-/Nacht-Umschaltung
	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	4608x2592

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Ja

	Bewegungsmelder
	Ja

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Interner-Speicher
	microSD-Karte

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Alarmeingänge
	1

	Ports
	10x 10/100Base-TX

	Steuer-Schnittstellen
	Ethernet

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	102°

	Bildwinkel vertikal
	54°

	Blendensteuerung
	Fixed

	Brennweite
	2,8 - 12 mm

	Objektiv Typ
	Varifokal (motorisiert)

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	30 fps

	Videokompression
	H.264, H.264+, H.265, H.265+

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	311333028

	Serie
	AcuSense

	Hersteller
	Hikvision



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	Hikvision DS-1250ZJ
	Regenschutz, Dach, für Hikvision Domes, weiß

	Hikvision DS-1473ZJ-155-Y
	Wandhalterung, hängend, Aluminium, 155x83,5x240mm, weiß, für Hikvision Domes

	Hikvision DS-1475ZJ-SUS
	Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1476ZJ-SUS
	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras



Empfehlungen

Dienstleistungen
