Ausschreibungstext



Artikelnummer
246936

Typ
Hikvision DS-2CD2746G3-IPTRZS2UY/SL(2.8-12mm)O-STD

Kurzbeschreibung
Netzwerk PTRZ Dome Kamera, 4MP, 2,8-12mm, AcuSense 3.0, DarkFighter, Infrarot, Mic, IP67, IK10, weiß

Hauptmerkmale
Motorisierte Schwenk-, Neige-, Dreh- und Zoomfunktionen für einfache Installation und Überwachung
Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank „Powered by DarkFighter“
HikAI-ISP für hervorragende Rauschunterdrückung
Kristallklarer Ton dank integriertem Dual-Mikrofon-Array (-2U) und Smart-PA-Lautsprecher
Aktives Blitzlicht und akustischer Alarm (/SL: weißes Licht, /SRB: rotes und blaues Licht)
Personen- und Fahrzeugklassifizierung auf Basis von Deep-Learning-Technologie
Korrosionsbeständiges Design (NEMA 4X), höhere Zuverlässigkeit
Wasser- und staubgeschützt (IP67) sowie vandalismussicher (IK10)
Klare Bildgebung bei starkem Gegenlicht dank 130-dB-True-WDR-Technologie
Manipulationssichere und umweltfreundliche Verpackung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Vandalismusgeschützt
	Ja

	Audiokompression
	AAC-LC, G.711, G.722, G.726, MP3

	Beleuchtung
	Infrarot

	Farbe (Gehäuse)
	weiß

	Farbe (Kuppel)
	klar

	Gehäuseart
	Metall

	Gehäusematerial
	Metall

	Kameratyp
	Domekamera

	Leistungsaufnahme
	18 W

	Montageart
	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage

	ONVIF
	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3at

	Schutzart
	IP66

	Stromversorgung
	12VDC, PoE

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-30°C - 60°C

	Wide Dynamic Range (WDR)
	WDR 130dB

	Kamera
	

	Gegenlichtkompensation
	Ja

	Low Speed Shutter
	Ja

	Auflösungsstandard
	4 MP

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Chipgröße
	1/1,8"

	Lichtempfindlichkeit
	0,0005 Lux

	System
	True Day&Night

	Tag-/Nacht-Umschaltung
	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	2688x1520

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Ja

	Bewegungsmelder
	Ja

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Interner-Speicher
	microSD-Karte

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Alarmeingänge
	1

	Ports
	10x 10/100Base-TX

	Steuer-Schnittstellen
	Ethernet

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	114,6°

	Bildwinkel vertikal
	59,3°

	Blendensteuerung
	Fixed

	Brennweite
	2,8 - 12 mm

	Objektiv Typ
	Varifokal (motorisiert)

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	30 fps

	Videokompression
	H.264, H.264+, H.265, H.265+

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	311334507

	Serie
	AcuSense

	Hersteller
	Hikvision



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	Hikvision DS-1250ZJ
	Regenschutz, Dach, für Hikvision Domes, weiß

	Hikvision DS-1473ZJ-155-Y
	Wandhalterung, hängend, Aluminium, 155x83,5x240mm, weiß, für Hikvision Domes

	Hikvision DS-1475ZJ-SUS
	Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1476ZJ-SUS
	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras



Empfehlungen

Dienstleistungen
