Ausschreibungstext



Artikelnummer
246940

Typ
Hikvision DS-2CD2783G2-LIZS2U(2.8-12mm)O-STD/BLACK

Kurzbeschreibung
Netzwerk PTRZ Dome Kamera, 8MP, 2,8-12mm, AcuSense 3.0, Smart Hybrid Light, Weißlicht, Infrarot, Mic, IP67, IK10, schwarz

Hauptmerkmale
Hohe Bildqualität mit 8 MP Auflösung
Acusense: Zuverlässiges Erkennen von Personen oder Fahrzeugen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz
Smart Hybrid Light: Integriert IR- und Weißlicht, 3 zusätzliche Beleuchtungsmodi
Eingebautes Dual-Mikrofon-Array für hochwertige Audio-Sicherheit in Echtzeit
Klare Bildgebung bei starkem Gegenlicht dank 120 dB echter WDR-Technologie
Effiziente H.265+-Kompression
Motorisiertes Varifokal Objektiv für einfache Installation und Überwachung
Wettergeschützt (IP67) und vandalismusgeschützt (IK10)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Vandalismusgeschützt
	Ja

	Audiokompression
	AAC-LC, G.711, G.722, G.726, MP3

	Beleuchtung
	Infrarot, Weißlicht

	Farbe (Gehäuse)
	schwarz

	Farbe (Kuppel)
	klar

	Gehäuseart
	Metall

	Gehäusematerial
	Metall

	Kameratyp
	Domekamera

	Leistungsaufnahme
	12,5 W

	ONVIF
	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3af

	Schutzart
	IP67

	Stromversorgung
	12VDC, PoE

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-30°C - 60°C

	Wide Dynamic Range (WDR)
	120dB

	Kamera
	

	Gegenlichtkompensation
	Ja

	Low Speed Shutter
	Nein

	Auflösungsstandard
	8 MP

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Chipgröße
	1/2,8"

	Lichtempfindlichkeit
	0,005 Lux

	System
	True Day&Night

	Tag-/Nacht-Umschaltung
	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	3840x2160

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Ja

	Bewegungsmelder
	Ja

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Interner-Speicher
	microSD-Karte

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Alarmeingänge
	1

	Ports
	1x 10/100Base-TX

	Steuer-Schnittstellen
	Ethernet

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	106,5°

	Bildwinkel vertikal
	55,7°

	Blendensteuerung
	Fixed

	Brennweite
	2,8 - 12 mm

	Objektiv Typ
	Varifokal (motorisiert)

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	30 fps

	Videokompression
	H.264, H.264+, H.265, H.265+

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	311326220

	Serie
	AcuSense

	Hersteller
	Hikvision



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	Hikvision DS-1271ZJ-120(Black)
	Deckenhalterung, für hängende Montage, für Hikvision Domes, schwarz

	Hikvision DS-1272ZJ-120(Black)
	Halterung, Wandmontage, Aluminium, schwarz, für Hikvision Domes

	Hikvision DS-1272ZJ-120B
	Halterung, Wandmontage, Anschlusskasten, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes

	Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS
	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1275ZJ-SUS(Black)
	Adapter, Mastmontage, Stahl, schwarz, 67-127mm für Hikvision Domes

	Hikvision DS-1280ZJ-DM46(BLACK)
	Anschlussbox, für Hikvision Domes, Durchmesser 120mm, schwarz

	Hikvision DS-1476ZJ-SUS
	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-220AZJ-130-BA(O-STD)
	Wandhalterung

	Hikvision DS-220AZJ-145-BA(O-STD)
	Wandhalterung



Empfehlungen

Dienstleistungen
