Ausschreibungstext



Artikelnummer
246954

Typ
Hikvision DS-2CD2T126G3-4I2UY(4mm)(eF)/O-STD/BLACK

Kurzbeschreibung
Netzwerk Fix Bullet Kamera, 12MP, 4mm, AcuSense 3.0, DarkFighter, Mic, IR, IP67, schwarz

Hauptmerkmale
UHD: Ultra High Definition sorgt für ein lebensechtes Erlebnis
Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank „Powered by DarkFighter“
Personen- und Fahrzeugklassifizierung auf Basis von Deep Learning
Kristallklarer Ton dank integriertem Dual-Mikrofon-Array (Modelle der -2U-Serie)
Klare Bildgebung auch bei starkem Gegenlicht dank 130-dB-True-WDR-Technologie
Wasser- und staubgeschützt (IP67)
Korrosionsbeständiges Design, das im Vergleich zum Standard (NEMA 4X) für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit sorgt
Manipulationssichere und umweltfreundliche Verpackung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Wischer
	Nein

	Audiokompression
	AAC-LC, G.711, G.722, G.726, MP3

	Beleuchtung
	Infrarot

	Farbe (Gehäuse)
	schwarz

	Gehäuseart
	Metall

	Gehäusematerial
	Metall

	Kameratyp
	Bulletkamera

	Leistungsaufnahme
	12,5 W

	Montageart
	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage

	ONVIF
	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3af

	Schutzart
	IP67

	Stromversorgung
	12VDC, PoE

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-30°C - 60°C

	Wide Dynamic Range (WDR)
	WDR 130dB

	Kamera
	

	Gegenlichtkompensation
	Ja

	Low Speed Shutter
	Ja

	Auflösungsstandard
	12 MP

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Chipgröße
	1/1,8"

	Lichtempfindlichkeit
	0,0008 Lux

	System
	True Day&Night

	Tag-/Nacht-Umschaltung
	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	4608x2592

	Funktionen
	

	Analysefunktionen
	Bewegungserkennung (Motion Detection)

	Audiounterstützung
	Ja

	Bewegungsmelder
	Ja

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Interner-Speicher
	microSD-Karte

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Ethernet Schnittstelle
	100Base-TX

	Steuer-Schnittstellen
	Ethernet

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	73,1°

	Bildwinkel vertikal
	40,2°

	Blendensteuerung
	Fixed

	Brennweite
	4 mm

	Objektiv-Mount
	M16

	Objektiv Typ
	Festbrennweite

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	30 fps

	Videokompression
	H.264, H.264+, H.265, H.265+

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	311334055

	Serie
	AcuSense

	Hersteller
	Hikvision



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	Hikvision DS-1260ZJ-Y(O-STD)
	Anschlussdose, Aluminiumlegierung, weiß

	Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS
	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1275ZJ-SUS
	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1276ZJ-SUS
	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras



Empfehlungen

Dienstleistungen
