Ausschreibungstext



Artikelnummer
246925

Typ
Hikvision DS-2CD2143G2-LIPTRZY(2.8/4mm)/O-STDBLACK

Kurzbeschreibung
Netzwerk Mini PTRZ Dome Kamera, 4MP, 2,8/4mm, AcuSense 3.0, Smart Hybrid Light, Weißlicht, Infrarot, IP67, IK10, schwarz

Hauptmerkmale
Motorisierte Schwenk-, Neige-, Dreh- und Zoomfunktionen für einfache Installation und Überwachung
2,8/4 mm in einem Objektiv, varifokales Objektiv
3 zusätzliche Beleuchtungsmodi: Smart-Modus, IR-Modus und Weißlicht-Modus
Personen- und Fahrzeugklassifizierung auf Basis von Deep Learning
Kristallklarer Ton dank Arrayed Dual-Mic (nur -2U)
Klare Bildgebung bei starkem Gegenlicht dank 120-dB-True-WDR-Technologie
Effiziente H.265+-Kompressionstechnologie
Wasser- und staubgeschützt (IP67) sowie vandalismussicher (IK10)
Korrosionsbeständiges Design (NEMA 4X), höhere Zuverlässigkeit
Audio- und Alarmschnittstelle verfügbar (nur –S)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Vandalismusgeschützt
	Ja

	Beleuchtung
	Infrarot, Weißlicht

	Farbe (Gehäuse)
	schwarz

	Farbe (Kuppel)
	klar

	Gehäuseart
	Metall

	Gehäusematerial
	Metall

	Kameratyp
	Domekamera

	Leistungsaufnahme
	16 W

	Montageart
	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage

	ONVIF
	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3at

	Schutzart
	IP67

	Stromversorgung
	12VDC, PoE

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-30°C - 60°C

	Wide Dynamic Range (WDR)
	120dB

	Kamera
	

	Gegenlichtkompensation
	Ja

	Low Speed Shutter
	Ja

	Auflösungsstandard
	4 MP

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Chipgröße
	1/3"

	Lichtempfindlichkeit
	0,005 Lux

	System
	True Day&Night

	Tag-/Nacht-Umschaltung
	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	2688x1520

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Nein

	Bewegungsmelder
	Ja

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Interner-Speicher
	microSD-Karte

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Alarmeingänge
	1

	Ports
	1x 10/100Base-TX

	Steuer-Schnittstellen
	Ethernet

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	99,1°

	Bildwinkel vertikal
	58,6°

	Brennweite
	2,8 / 4 mm

	Objektiv Typ
	Varifokal

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	30 fps

	Videokompression
	H.264, H.264+, H.265, H.265+

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	311334946

	Hersteller
	Hikvision



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	Hikvision DS-1271ZJ-120-Y(Black)(O-STD)
	Deckenhalterung, für HIK Mini Dome Kameras, Aluminiumlegierung, schwarz

	Hikvision DS-1272ZJ-120-Y(Black)(O-STD)
	Wandhalterung, für HIK Dome Kameras, Aluminiumlegierung, schwarz

	Hikvision DS-1272ZJ-120B-Y(Black)(O-STD)
	Wandhalterung, für HIK Mini Dome Kameras, Aluminiumlegierung, schwarz

	Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS
	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1275ZJ-SUS(Black)
	Adapter, Mastmontage, Stahl, schwarz, 67-127mm für Hikvision Domes

	Hikvision DS-1280ZJ-DM46-Y(Black)(O-STD)
	Anschlussdose, Aluminiumlegierung, schwarz

	Hikvision DS-1475ZJ-SUS(BLACK)
	Mastmontage Adapter, Edelstahl, schwarz, für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-220AZJ-130-BA(O-STD)
	Wandhalterung

	Hikvision DS-220AZJ-145-BA(O-STD)
	Wandhalterung



Empfehlungen

Dienstleistungen
