Ausschreibungstext



Artikelnummer
246927

Typ
Hikvision DS-2CD2146G3-IPTRZS2UY(2.8/4mm)/eF/O-STD

Kurzbeschreibung
Netzwerk Mini PTRZ Dome Kamera, 4MP, 2,8/4mm, AcuSense 3.0, DarkFighter, Infrarot, Mic, IP67, IK10, weiß

Hauptmerkmale
Motorisierte Schwenk-, Neige-, Dreh- und Zoomfunktionen für einfache Installation und Überwachung
2,8/4 mm in einem Objektiv, varifokales Objektiv
Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank „Powered by DarkFighter“
Personen- und Fahrzeugklassifizierung auf Basis von Deep Learning
Kristallklarer Ton mit Arrayed Dual-Mic (nur -2U)
Klare Bildgebung bei starkem Gegenlicht dank 130 dB True-WDR-Technologie
Effiziente H.265+-Kompressionstechnologie
Wasser- und staubgeschützt (IP67) sowie vandalismussicher (IK10)
Korrosionsbeständiges Design (NEMA 4X), höhere Zuverlässigkeit
Audio- und Alarmschnittstelle verfügbar (nur –S)
Umweltfreundliche und manipulationssichere Verpackung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Vandalismusgeschützt
	Ja

	Audiokompression
	G.711, G.722, G.726, MP3

	Beleuchtung
	Infrarot

	Farbe (Gehäuse)
	weiß

	Farbe (Kuppel)
	klar

	Gehäuseart
	Metall

	Gehäusematerial
	Metall

	Kameratyp
	Domekamera

	Leistungsaufnahme
	16 W

	Montageart
	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage

	ONVIF
	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3at

	Schutzart
	IP67

	Stromversorgung
	12VDC, PoE

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-30°C - 60°C

	Wide Dynamic Range (WDR)
	120dB

	Kamera
	

	Gegenlichtkompensation
	Ja

	Low Speed Shutter
	Ja

	Auflösungsstandard
	4 MP

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Chipgröße
	1/3"

	Lichtempfindlichkeit
	0,005 Lux

	System
	True Day&Night

	Tag-/Nacht-Umschaltung
	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	2688x1520

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Ja

	Bewegungsmelder
	Ja

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Interner-Speicher
	microSD-Karte

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Alarmeingänge
	1

	Ports
	1x 10/100Base-TX

	Steuer-Schnittstellen
	Ethernet

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	99,1°

	Bildwinkel vertikal
	58,6°

	Brennweite
	2,8 / 4 mm

	Objektiv Typ
	Varifokal

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	30 fps

	Videokompression
	H.264, H.264+, H.265, H.265+

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	311334683

	Hersteller
	Hikvision



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	Hikvision DS-1271ZJ-120-Y(O-STD)
	Deckenhalterung, für HIK Mini Dome Kameras, Aluminiumlegierung, weiß

	Hikvision DS-1272ZJ-120-Y(Black)(O-STD)
	Wandhalterung, für HIK Dome Kameras, Aluminiumlegierung, schwarz

	Hikvision DS-1272ZJ-120B-Y(O-STD)
	Wandhalterung, für HIK Mini Dome Kameras, Aluminiumlegierung, weiß

	Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS
	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1275ZJ-SUS
	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1276ZJ-SUS
	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1280ZJ-DM46-Y(O-STD)
	Anschlussdose, Aluminiumlegierung, weiß

	Hikvision DS-1475ZJ-SUS
	Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1476ZJ-SUS
	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-220AZJ-130-WA(O-STD)
	Wandhalterung

	Hikvision DS-220AZJ-145-WA(O-STD)
	Wandhalterung



Empfehlungen

Dienstleistungen
