Ausschreibungstext



Artikelnummer
246985

Typ
Ajax DomeCam HLVF (5MP) black

Kurzbeschreibung
Netzwerk Dome Kamera, 5MP@25fps, 2,8-12mm, H.265/H2.64, Hybride Beleuchtung, IP67, PoE, KI, schwarz

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Vandalismusgeschützt
	Ja

	Beleuchtung
	Infrarot, Weißlicht

	Farbe (Gehäuse)
	schwarz

	Gehäuseart
	Außen

	Gehäusematerial
	Kunststoff

	Montageart
	Deckenmontage

	ONVIF
	ONVIF Profile S

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

	Schutzart
	IP67

	Stromversorgung
	12-24VDC, PoE

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-40 °C - 60 °C

	Wide Dynamic Range (WDR)
	WDR 120dB

	Zertifizierungen
	IK10

	Kamera
	

	Auflösungsstandard
	5 MP

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Chipgröße
	1/2,7"

	System
	Farbe

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	2880x1620

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Ja

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	31° - 111°

	Bildwinkel vertikal
	17° - 57°

	Brennweite
	2,8 - 12,0 mm

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	25 fps

	Videokompression
	H.264, H.265

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	126284.214.BL1

	Serie
	Ajax Baseline

	Hersteller
	Ajax



Weitere Produktinformationen



Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen
