Ausschreibungstext



Artikelnummer
244489

Typ
Hikvision DS-SBOX-01(O-STD)

Kurzbeschreibung
Anschlusskasten 318,57 x 259,70 x 130,05mm, 8kg Tragfähigkeit, Montagezubehör inkludiert, IP66, IK10

Hauptmerkmale
Hochfestes Polymermaterial (flammfest UL94-V0)
Schnelle Bereitstellung und einfache Installation für Mast- und Wandmontage
Hochgradig anpassungsfähig mit Hikvision Netzwerkkameras, PTZ und Netzwerk-Hornlautsprechern
Empfohlen für die Verwendung mit der DS-1275ZJ-SUS-Halterung, wenn der Mastdurchmesser zwischen 67 mm und 127 mm liegt
IP66 & IK10 Schutz

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Farbe (Gehäuse)
	weiß

	Installationsort
	Outdoor

	Schutzart
	IP66

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-40°C - 60°C

	Zertifizierungen
	IK10

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	343100040

	Hersteller
	Hikvision



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	Hikvision DS-1275ZJ-SUS
	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1276ZJ-SUS
	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras



Empfehlungen

Dienstleistungen
