Ausschreibungstext



Artikelnummer
246836

Typ
Ajax CurtainCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller

Kurzbeschreibung
IR-Bewegungsmelder mit Fotoaufnahme, drahtlos, 640 x 480 Pixel IP55, weiß, außen

Hauptmerkmale
Outdoor Curtain-Bewegungsmelder
HighMount-Version für erhöhte Montage
Integrierte Kamera mit PhOD
Fotoverifikation bei Alarm
Enger Erfassungswinkel (Vorhangprinzip)
Immun gegen Haustiere
Zuverlässige Jeweller-Funktechnik
Reichweite bis zu 1.700 m
IR-Beleuchtung für Nachtaufnahmen
Manipulations- und Sabotageschutz
Wetterfestes Gehäuse (IP55)
Lange Batterielaufzeit

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Reichweite
	15 m

	Schutzart
	IP55

	Stromversorgung
	Batterie CR123 3V

	Produktkennzeichnungen
	

	EAN/GTIN
	4823114080128

	Hersteller-Nummer
	142717.359.WH1

	Serie
	Ajax Baseline

	Hersteller
	Ajax



Weitere Produktinformationen



Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen
