Ausschreibungstext



Artikelnummer
242664

Typ
Hikvision DS-2CD2386G2H-IS2U/SL(2.8mm)(eF)(O-STD)

Kurzbeschreibung
Netzwerk Turret Kamera, 8MP, 2,8mm, Strobe Light, Infrarot, Audio, Alarm, IP67

Hauptmerkmale
Hohe Bildqualität mit 8 MP Auflösung
120 dB WDR-Funktion zum Ausgleich von Bildkontrasten
Effiziente H.265+-Kompression
Zuverlässiges Erkennen von Personen oder Fahrzeugen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz
Sicherheit in Echtzeit durch integriertes Zwei-Wege-Audio
Aktives Stroboskoplicht und akustischer Alarm zur Abschreckung von Eindringlingen
Unterstützung für Speicher an Bord bis zu 512 GB (SD-Kartensteckplatz)
Wasser- und staubdicht (IP67)
Audio- und Alarmschnittstelle verfügbar

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Audiokompression
	AAC-LC, G.711, G.722, G.726, MP3

	Beleuchtung
	Infrarot

	Farbe (Gehäuse)
	weiß

	Gehäuseart
	Metall

	Gehäusematerial
	Metall

	Kameratyp
	Domekamera

	Leistungsaufnahme
	18 W

	Montageart
	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage

	ONVIF
	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3at

	Schutzart
	IP67

	Stromversorgung
	12VDC, PoE

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-30°C - 60°C

	Wide Dynamic Range (WDR)
	120dB

	Kamera
	

	Gegenlichtkompensation
	Ja

	Low Speed Shutter
	Nein

	Auflösungsstandard
	8 MP

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Chipgröße
	1/1,8"

	Lichtempfindlichkeit
	0,0008 Lux

	System
	True Day&Night

	Tag-/Nacht-Umschaltung
	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	3840x2160

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Ja

	Bewegungsmelder
	Ja

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Interner-Speicher
	microSD-Karte

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Alarmeingänge
	1

	Steuer-Schnittstellen
	Ethernet

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	105°

	Bildwinkel vertikal
	56°

	Blendensteuerung
	Fixed

	Brennweite
	2,8 mm

	Objektiv-Mount
	M16

	Objektiv Typ
	Festbrennweite

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	30 fps

	Videokompression
	H.264, H.264+, H.265, H.265+

	Produktkennzeichnungen
	

	EAN/GTIN
	6942160482453

	Hersteller-Nummer
	311327143

	Serie
	AcuSense

	Hersteller
	Hikvision



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	Hikvision DS-1271ZJ-140
	Halterung, Decke, weiß, 140x545mm, für Hikvision Domes

	Hikvision DS-1273ZJ-140
	Halterung, Wandmontage, hängend, weiß, 182x120mm, für Hikvision Domes

	Hikvision DS-1273ZJ-140B
	Wandhalterung, Aluminium, Anschlussbox, weiß, für Hikvision, 140x182x120mm

	Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS
	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1275ZJ-SUS
	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1276ZJ-SUS
	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1280ZJ-PT6
	Anschlussbox, Aluminium, weiß, Wandmontage, für Hikvision Domes

	Hikvision DS-1475ZJ-SUS
	Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1476ZJ-SUS
	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-220AZJ-145-WA(O-STD)
	Wandhalterung



Empfehlungen

Dienstleistungen
