Ausschreibungstext



Artikelnummer
240298

Typ
Hikvision DS-3E1105P-EI(O-STD)

Kurzbeschreibung
Ethernet Switch, smart managed 4x PoE RJ45, 1x RJ45 Uplink, PoE 60W, 48VDC

Hauptmerkmale
4 × 10/100 Mbps PoE-Port, 1 × 10/100 Mbps RJ45-Port
6-kV-Überspannungsschutz für PoE-Ports.
Gesamt-PoE-Leistungsbudget 60 W
Unterstützung von 802.1Q VLAN
Unterstützen Sie den PoE-Watchdog, um Kameras, die nicht reagieren, zu erkennen und neu zu starten
Unterstützung von STP/RSTP-Schleifenvermeidung
Unterstützung der Kabelerkennung zur Fehlerortung
Bis zu 300 m PoE-Übertragung mit großer Reichweite

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Lüfter
	Nein

	Management
	Ja

	Rackeinbau
	Nein

	Anzahl PoE Ports
	4

	Bauart
	Desktop

	Gerätetyp
	Layer2 Switch

	Leistungsaufnahme
	65 W

	Montageart
	Desktop, Wandmontage

	PoE Budget (gesamt)
	60 W

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

	Stromversorgung
	54VDC

	Temperaturbereich (Betrieb)
	0°C - 40°C

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Ethernet Schnittstelle
	100Base-TX

	PoE-Standard
	IEEE802.3af, IEEE802.3at

	Ports
	4x 10/100 Mbit/s

	Netzwerk
	

	VLAN
	Ja

	Produktkennzeichnungen
	

	EAN/GTIN
	6942160449937

	Hersteller-Nummer
	301802979

	Hersteller
	Hikvision



Weitere Produktinformationen



Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen
