Ausschreibungstext



Artikelnummer
247191

Typ
Global Proof TBX8006

Kurzbeschreibung
Netzwerk Edelstahl Varifokal Kamera, 12MP, 3,8-17mm Brennweite, UHD 4K, integrierter Medienkonverter, -30°C - 60°C, AISI 316L, IP67

Hauptmerkmale
Gefertigt aus AISI 316L Edelstahl für marine und aggressive Umgebungen.
IP67-Schutzgrad.
12 MP (UHD 4K) für außergewöhnliche Detailgenauigkeit
Extreme Auflösung bei hohen Geschwindigkeiten (30 fps).
Außergewöhnlich großer Dynamikumfang (92+16 dB).
Extrem einfache Installation dank der Plug-and-Play-Schnellverbindung.

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Heizung
	Ja

	Gehäuseart
	Metall

	Gehäusematerial
	AISI 316L

	Kameratyp
	Bulletkamera

	Leistungsaufnahme
	9,6 W

	Montageart
	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage

	ONVIF
	ONVIF Profile T

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3at

	Schutzart
	IP67

	Stromversorgung
	PoE

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-30°C - 60°C

	Kamera
	

	Gegenlichtkompensation
	Ja

	Low Speed Shutter
	Nein

	Auflösungsstandard
	12 MP

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Chipgröße
	1/2,3"

	System
	True Day&Night

	Tag-/Nacht-Umschaltung
	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	4000x3000

	Funktionen
	

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Interner-Speicher
	microSD-Karte

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Ports
	1x 10/100Base-T

	Steuer-Schnittstellen
	Ethernet

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	70°

	Brennweite
	3,8 - 17 mm

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	30 fps

	Videokompression
	H.264, H.265

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	7710010010

	Serie
	TBX8000

	Hersteller
	Global Proof



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	Global Proof SA/C
	Edelstahl Eckhalterung

	Global Proof SP/C
	Edelstahl Mastadapter

	Global Proof STS800
	Stahl Deckenhalterung Adapter für CSX8xx Gehäuse, nur in Kombination mit ST800



Empfehlungen

Dienstleistungen
