Ausschreibungstext



Artikelnummer
247192

Typ
Global Proof TBL6010 IP

Kurzbeschreibung
Netzwerk Edelstahl Bullet Kamera, 2MP, 32x optischer Zoom, luftgekühlt für Temperaturen bis +300°C, AISI 316L, IP66

Hauptmerkmale
Hergestellt aus Edelstahl AISI 316L, geeignet für Umgebungen mit hohen Temperaturen: bis zu +300 °C
Schutzart IP66, wetterfest
Doppelkammer für Flüssigkeits-/Luftkühlung
Dynamikbereich für die zuverlässige Erfassung von Details in Situationen mit Überbelichtung
Max. 2 Megapixel (1920 x 1080) Auflösung
4,44 ~ 142,6 mm, optischer 32-fach-Zoom
Max. 60 fps bei allen Auflösungen (H.265 / H.264)
H.265, H.264, MJPEG-Codec, Mehrfach-Streaming
Tag & Nacht (ICR), WDR (120 dB), Defog
Intelligente dynamische Rauschunterdrückung
Einfache Befestigung und Positionierung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Audiokompression
	AAC-LC, G.711, G.711u, G.726

	Gehäuseart
	Metall

	Gehäusematerial
	AISI 316L

	Kameratyp
	Bulletkamera, Edelstahlgehäuse, Sonderkamera

	Leistungsaufnahme
	6,8 W

	Montageart
	Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage

	ONVIF
	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3af

	Schutzart
	IP66

	Stromversorgung
	12VDC, PoE

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-10°C - 300°C

	Wide Dynamic Range (WDR)
	120dB

	Kamera
	

	Gegenlichtkompensation
	Ja

	Auflösungsstandard
	2 MP

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Chipgröße
	1/2,8"

	Lichtempfindlichkeit
	0,05 Lux

	System
	True Day&Night

	Tag-/Nacht-Umschaltung
	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	1920x1080

	Funktionen
	

	Analysefunktionen
	Linienüberquerung (LCD), Loitering Detektion

	Audiounterstützung
	Ja

	Bewegungsmelder
	Ja

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Interner-Speicher
	microSD-Karte

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Alarmeingänge
	1

	Ethernet Schnittstelle
	100Base-T

	Ports
	1x 10/100Base-T

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	61,8°

	Bildwinkel vertikal
	36,2°

	Brennweite
	4,44 - 142,6 mm

	Objektiv Typ
	Varifokal (motorisiert)

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	30 fps

	Videokompression
	H.264, H.265

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	7710010013

	Serie
	TBL6010

	Hersteller
	Global Proof



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	Global Proof AGF150
	Druckluftfiltrationssystem für CSX814

	Global Proof SA/C
	Edelstahl Eckhalterung

	Global Proof SP/C
	Edelstahl Mastadapter

	Global Proof ST160
	Edelstahl Wandhalterung für CSX700, CRL150, CSX900

	Global Proof VAIR150
	Frontglas mit IR-Filter für KIT CRL150

	Global Proof VHF150/B
	Hochtemperaturglas bis 680°C für KIT CRL150



Empfehlungen

Dienstleistungen
