Ausschreibungstext



Artikelnummer
247214

Typ
Global Proof EXCMA910X Ipcam 6010

Kurzbeschreibung
Explosionsgeschütze Edelstahl Netzwerkkamera, 2MP, 32x optischer Zoom PoE IEEE802.3at, AISI 316L, ATEX, Zone 1 und 2, Group IIC, IP68

Hauptmerkmale
ATEX-konforme IP-Kamera aus Edelstahl AISI 316L für explosionsgefährdete Bereiche
Zertifizierungen: EX d für den Einsatz in Zone 1 und 2, Gruppe IIC (Gas) sowie Ex tb in Zone 21 und 22 (Staub)
Wetterfestigkeitsklasse IP66/67/68
Dynamikbereich für die zuverlässige Erfassung von Details bei Überbelichtung.
Max. 2 Megapixel (1920 x 1080) Auflösung
4,44 ~ 142,6 mm, optischer 32-fach-Zoom
Max. 60 fps bei allen Auflösungen (H.265 / H.264)
H.265, H.264, MJPEG-Codec, Mehrfach-Streaming
Tag & Nacht (ICR), WDR (120 dB), Defog
Intelligente dynamische Rauschunterdrückung.
ONVIF®-Zertifizierung
Möglichkeit zur Wand- oder Deckenmontage mit entsprechenden Halterungen

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Wischer
	Nein

	Audiokompression
	AAC-LC, G.711, G.726

	Gehäuseart
	Explosionsgeschützt

	Gehäusematerial
	Aluminium

	Kameratyp
	Bulletkamera, Explosionsgeschützt

	Leistungsaufnahme
	3,5 W

	Montageart
	Mastmontage, Wandmontage

	ONVIF
	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3af

	Schutzart
	IP66/67, IP68

	Stromversorgung
	110-240VAC, 12VDC, PoE

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-20°C - 60°C

	Wide Dynamic Range (WDR)
	120dB

	Kamera
	

	Gegenlichtkompensation
	Ja

	Low Speed Shutter
	Nein

	Auflösungsstandard
	2 MP

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Chipgröße
	1/2,8"

	Lichtempfindlichkeit
	0,05 Lux

	System
	True Day&Night

	Tag-/Nacht-Umschaltung
	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	1920x1080

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Ja

	Bewegungsmelder
	Ja

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Interner-Speicher
	microSD-Karte

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Alarmeingänge
	1

	Ethernet Schnittstelle
	100Base-T

	Ports
	1x 10/100Base-T

	Steuer-Schnittstellen
	Ethernet

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	61,8°

	Bildwinkel vertikal
	36,2°

	Brennweite
	4,44 - 142,6 mm

	Objektiv Typ
	Varifokal (motorisiert)

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	60 fps

	Videokompression
	H.264, H.265

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	7710010036

	Serie
	EXCMA910

	Hersteller
	Global Proof



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	Global Proof SA/C
	Edelstahl Eckhalterung

	Global Proof SP/C
	Edelstahl Mastadapter

	Global Proof ST910
	Edelstahl Wandhalter für EXCMA Gehäuse, AISI 316L, Max. Belastung: 20Kg



Empfehlungen

Dienstleistungen
