Ausschreibungstext



Artikelnummer
247201

Typ
Global Proof ARGO200DH-TH 300/20 220VAC

Kurzbeschreibung
Netzwerk Edelstahl Positioniersystem, 2MP, 32x optischer Zoom, Thermalkamera, 384x288, 20mm Brennweite, 25Hz, integrierter Wischer, AISI 316L, IP66/67,

Hauptmerkmale
Robuste Konstruktion aus Edelstahl AISI 316L
„Top-Mount“-System
Dynamikbereich für zuverlässige Detailerfassung bei Überbelichtung.
Max. Auflösung 2 Megapixel (1920 x 1080)
32-facher optischer Zoom (4,44 bis 142,6 mm)
H.265, H.264, MJPEG-Codec, Mehrfach-Streaming
Zwei Versionen der Wärmebildkamera: 300 (Auflösung 384 × 288) oder 600 (Auflösung 640 × 480)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Wischer
	Ja

	Farbe (Gehäuse)
	Edelstahl

	Gehäuseart
	Metall

	Gehäusematerial
	AISI 316L

	Kameratyp
	Anti-Korrosion, Edelstahlgehäuse

	Leistungsaufnahme
	100 W

	ONVIF
	ONVIF Profile S

	Schutzart
	IP66/67

	Stromversorgung
	220VAC

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-30°C - 60°C

	Thermische Auflösung
	384x288

	Wide Dynamic Range (WDR)
	120dB

	Kamera
	

	Gegenlichtkompensation
	Ja

	Low Speed Shutter
	Nein

	Auflösungsstandard
	2 MP

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Chipgröße
	1/2,8"

	System
	True Day&Night

	Tag-/Nacht-Umschaltung
	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	1920x1080

	Funktionen
	

	Bewegungsmelder
	Ja

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Drehbereich
	360 °

	Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)
	50 °/sec

	Geschwindigkeit (Zielanfahrt)
	50 °/sec

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Ports
	1x 10/100Base-T

	Steuer-Schnittstellen
	Ethernet

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	61,8°

	Bildwinkel vertikal
	36,2°

	Brennweite
	4,44 - 142,6 mm

	Objektiv Typ
	Varifokal (motorisiert)

	Zoomfaktor (optisch)
	32

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	30 fps

	Videokompression
	H.264, H.265, MJPEG

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	7710010022

	Serie
	ARGO200SH

	Hersteller
	Global Proof



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	Global Proof SA/CB
	Edelstahl Eckhalterung für PTX200 Positioniersysteme

	Global Proof SP/CB
	Edelstahl Mastadapter für PTX200 Positioniersysteme

	Global Proof ST200
	Edelstahl Wandhalter für Positioniersysteme



Empfehlungen
	Global Proof WTP25 25L11M230
	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m

	Global Proof WTP25 25L11M24
	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m

	Global Proof WTP25 25L5M230
	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m

	Global Proof WTP25 25L5M24
	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m

	Global Proof WTP5 5L11M230
	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m

	Global Proof WTP5 5L11M24
	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m

	Global Proof WTP5 5L5M230
	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m

	Global Proof WTP5 5L5M24
	Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m



Dienstleistungen
