Ausschreibungstext



Artikelnummer
242655

Typ
Hikvision DS-2CD2186G2H-ISU(2.8mm)(eF)(O-STD)

Kurzbeschreibung
Netzwerk Bullet Kamera, 8MP, 2,8mm, Infrarot, Alarm, Audio, IP67, IK10

Hauptmerkmale
Powered-by Darkfighter Technologie für hervorragende Leistung bei schlechten Bildverhältnissen
Hohe Bildqualität mit 8 MP Auflösung
130 dB WDR-Funktion zum Ausgleich von Bildkontrasten
Effiziente H.265+-Kompression
Zuverlässiges Erkennen von Personen oder Fahrzeugen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz
-U: Eingebautes Mikrofon für Echtzeit-Audioübertragung
Wettergeschützt (IP67) und vandalismusgeschützt (IK10)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Vandalismusgeschützt
	Ja

	Audiokompression
	AAC-LC, G.711, G.722, G.726, MP3

	Beleuchtung
	Infrarot

	Farbe (Gehäuse)
	weiß,schwarz

	Farbe (Kuppel)
	getönt

	Gehäuseart
	Aluminium

	Gehäusematerial
	Aluminium

	Kameratyp
	Domekamera

	Leistungsaufnahme
	9,5 W

	Beleuchtungsreichweite
	30 m

	Montageart
	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage

	ONVIF
	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3af

	Schutzart
	IP67

	Stromversorgung
	12VDC

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-30 °C - 60 °C

	Wide Dynamic Range (WDR)
	WDR 130dB

	Kamera
	

	Gegenlichtkompensation
	Ja

	Low Speed Shutter
	Ja

	Auflösungsstandard
	8 MP

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Chipgröße
	1/1,8"

	Lichtempfindlichkeit
	0,0008 Lux

	System
	True Day&Night

	Tag-/Nacht-Umschaltung
	Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR)

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	3840x2160

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Ja

	Bewegungsmelder
	Ja

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Interner-Speicher
	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Alarmeingänge
	1

	Ports
	1x 10/100Base-T

	Steuer-Schnittstellen
	10/100-Base-TX, RJ-45

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	105,1°

	Bildwinkel vertikal
	54,8°

	Blendensteuerung
	Fixed

	Brennweite
	2,8 mm

	Objektiv Typ
	Fisheye

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	30 fps

	Videokompression
	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG

	Produktkennzeichnungen
	

	EAN/GTIN
	6942160440941

	Hersteller-Nummer
	311325010

	Hersteller
	Hikvision



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	Hikvision DS-1271ZJ-120
	Deckenhalterung, für hängende Montage, für Hikvision Domes, weiß

	Hikvision DS-1272ZJ-120
	Halterung, Wandmontage, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes

	Hikvision DS-1272ZJ-120B
	Halterung, Wandmontage, Anschlusskasten, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes

	Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS
	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1275ZJ-SUS
	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1276ZJ-SUS
	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1280ZJ-DM46
	Anschlussbox, für Hikvision Domes, Durchmesser 120mm

	Hikvision DS-1475ZJ-SUS
	Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1476ZJ-SUS
	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-220AZJ-130-WA(O-STD)
	Wandhalterung

	Hikvision DS-220AZJ-145-WA(O-STD)
	Wandhalterung

	Hikvision DS-4221ZJ-WC(O-STD)
	Deckeneinbau, Halterung



Empfehlungen

Dienstleistungen
