Ausschreibungstext



Artikelnummer
246140

Typ
Bosch NBI-7802-AXT

Kurzbeschreibung
Netzwerk Box Kamera, Tag/Nacht 2MP@60fps, 10,5-47mm, HDRX, IVA Pro

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Audiokompression
	AAC-LC, G.711, L16/16kHz

	Farbe (Gehäuse)
	weiß,schwarz

	Gehäusematerial
	Aluminium, Kunststoff

	Montageart
	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage

	ONVIF
	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3at

	Schutzart
	IP5X, IP5X

	Stromversorgung
	12-26 VDC, 24VAC, PoE

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-20 °C - 55 °C

	Wide Dynamic Range (WDR)
	HDR X 144dB

	Kamera
	

	Gegenlichtkompensation
	Ja

	Low Speed Shutter
	Ja

	Auflösungsstandard
	2 MP

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Chipgröße
	1/1,8"

	Lichtempfindlichkeit
	0,007 Lux

	System
	True Day&Night

	Tag-/Nacht-Umschaltung
	Automatisch, manuell

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	1920x1080

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Ja

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Interner-Speicher
	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Alarmeingänge
	2

	Ethernet Schnittstelle
	10/100/1000Mbps

	Ports
	1x 10/100/1000Base-T

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	41,6° - 9,3°

	Bildwinkel vertikal
	23,9° - 5,3°

	Blendensteuerung
	P-Iris

	Brennweite
	10,5mm - 47mm

	Objektiv Typ
	Varifokal (motorisiert)

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	60 fps

	Videokompression
	H.264, H.265, M-JPEG

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	F.01U.428.816

	Serie
	DINION 7100s

	Hersteller
	IQSIGHT



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	Bosch IIR-50850-LR
	LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10°-95°, 39W, Steuerung, 12-32VDC, 24VAC

	Bosch IIR-50850-MR
	LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10°-95°, 26W, Steuerung, 12-32VDC, 24VAC

	Bosch IIR-50850-SR
	LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10°-95°, 13W, Steuerung, 12-32VDC, 24VAC

	Bosch IIR-50850-XR
	LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10°-95°, 52W, Steuerung, 12-32VDC, 24VAC

	Bosch IIR-50940-LR
	LED Infrarot Scheinwerfer, 940nm, 10°-95°, 39W, Steuerung, 12-32VDC, 24VAC

	Bosch IIR-50940-MR
	LED Infrarot Scheinwerfer, 940nm, 10°-95°, 26W, Steuerung, 12-32VDC, 24VAC

	Bosch IIR-50940-SR
	LED Infrarot Scheinwerfer, 940nm, 10°-95°, 13W, Steuerung, 12-32VDC, 24VAC

	Bosch IIR-50940-XR
	LED Infrarot Scheinwerfer, 940nm, 10°-95°, 52W, Steuerung, 12-32VDC, 24VAC

	Bosch LTC 9210/01
	Säulenhalterung für Bosch HSG, UHI, UHO-Gehäuse, interne Kabelführung, 200mm

	Bosch LTC 9213/01
	Adapter für Mastmontage für LTC9212/LTC9215

	Bosch LTC 9215/00
	Wandarm für HSG, UHI, UHO-Gehäuse

	Bosch LTC 9215/00S
	Wandarm für HSG, UHI und UHO-Gehäuse 180mm, max. 9kg

	Bosch LTC 9219/01
	Adapter für Deckenmontage für HSG, UHI, UHO-Gehäuse

	Bosch MSD-064G
	MicroSD Karte, 64GB, für Videoüberwachung

	Bosch MSD-128G
	MicroSD Karte, 128GB, für Videoüberwachung

	Bosch MSD-256G
	MicroSD Karte, 256GB, für Videoüberwachung

	Bosch MVC-IVA-APC
	Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Appearance Bosch IVA Pro

	Bosch MVC-IVA-TRA
	Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Traffic Pack, Bosch IVA Pro

	Bosch NBN-MCSMB-03M
	Anschlusskabel, analog, SMB auf BNC (weiblich) 0,3m

	Bosch NBN-MCSMB-30M
	Anschlusskabel, analog, SMB auf BNC (männlich) 3m

	Bosch NPD-5001-POE
	PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes

	Bosch NPD-5004-POE
	PoE Midspan, 4 Port, 4x15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes

	Bosch TC9210U
	Halterung, Wand, Decke, für Kameras, Innen, 4,5kg max., weiß

	Bosch UHO-HBGS-11
	Wetterschutzgehäuse Sonnenschutz, 480mm, Heizung, Lüfter, 24VAC/12VDC, IP66

	Bosch UHO-HBGS-51
	Wetterschutzgehäuse, Sonnenschutz, 480mm, Heizung, Lüfter, 230VAC/12VDC, IP66

	Bosch UHO-POE-10
	Wetterschutzgehäuse Sonnenschutz, 430mm, Heizung POE, IP67

	Bosch UPA-2450-50
	Netzgerät, 24VAC, 50VA, Eingang 220VAC/50Hz, für Innen

	Bosch VSP-UHO-POE-10
	Wetterschutzgehäuse Sonnenschutz, 430mm, Heizung POE, IK10, IP67



Empfehlungen

Dienstleistungen
