Ausschreibungstext



Artikelnummer
247162

Typ
i-PRO WV-X45701-F1L

Kurzbeschreibung
Netzwerk Fisheye Kamera X-Serie, 12,5MP@30fps, 1,7mm AI, IK11, IP66/IP67, IR, Weißlicht, out

Hauptmerkmale
12,5MP
KI-gestützte Freitexterkennung
KI-gestützte Rauschunterdrückung
FIPS 140-3 Level 3, CC EAL6+ (NXP® EdgeLock® SE052F)
NDAA-konform

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Vandalismusgeschützt
	Ja

	Audiokompression
	AAC-LC, G.711, G.726

	Beleuchtung
	Infrarot, Weißlicht

	Farbe (Gehäuse)
	weiß

	Gehäusematerial
	Aluminium

	Kameratyp
	Domekamera, Fisheye Kamera

	Leistungsaufnahme
	20 W

	Beleuchtungsreichweite
	21 m

	Montageart
	Deckenmontage, Wandmontage

	ONVIF
	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

	Schutzart
	IP66, IP67

	Stromversorgung
	12VDC, 24VDC, PoE, PoE+

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-40 °C - 60 °C

	Wide Dynamic Range (WDR)
	120dB

	Zertifizierungen
	FIPS 140-3 level3

	Kamera
	

	Low Speed Shutter
	Ja

	Auflösungsstandard
	13 MP

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Chipgröße
	1/1,6"

	Lichtempfindlichkeit
	0,08 Lux

	System
	True Day&Night

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	3520x3520

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Ja

	Bewegungsmelder
	Ja

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Interner-Speicher
	optional

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Alarmeingänge
	3

	Ports
	1x 10/100Base-TX

	Steuer-Schnittstellen
	10/100-Base-TX, RJ-45

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	181°

	Bildwinkel vertikal
	181°

	Brennweite
	1,7 mm

	Objektiv Typ
	Fisheye

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	30 fps

	Videokompression
	H.264, H.265, MJPEG

	Produktkennzeichnungen
	

	EAN/GTIN
	4570162075292

	Hersteller-Nummer
	WV-X45701-F1L

	Serie
	i-PRO X-Serie

	Hersteller
	i-PRO



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	i-PRO WJ-PU201/G
	PoE Injector RJ45

	i-PRO WJ-PU201F/G
	PoE Injector SFP

	i-PRO WV-PM500
	Mikrofoneinheit weiß

	i-PRO WV-Q105A
	Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel

	i-PRO WV-QCL101-W
	Halterung, Decke weiß 1,5"NPS, ANSI Female

	i-PRO WV-QCL501-W
	Deckenhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß

	i-PRO WV-QCN500-W
	Eckhalterung weiß

	i-PRO WV-QDC510C
	Dome Abdeckung für WV-U2xx50-F3L clear

	i-PRO WV-QJB500-W
	Adapterbox in Komb. Mit WV-QWL500-W i-PRO weiß

	i-PRO WV-QJB501-W
	Deckenhalterung, Aufputz U Series Varifocal-Lens, Domes weiß

	i-PRO WV-QPL500-W
	Masthalterung weiß

	i-PRO WV-QSR501-W
	Deckenhalterung, hängend WV-U2532L, WV-U2542L, WV-X25xx in Komb., weiß

	i-PRO WV-QSR501F-W
	Halterung, Innengewinde ISO i-PRO weiß

	i-PRO WV-QSR501F1-W
	Halterung, Innengewinde ANSI i-PRO weiß

	i-PRO WV-QSR501M-W
	Halterung, Außengewinde ISO i-PRO weiß

	i-PRO WV-QSR501M1-W
	Halterung, Außengewinde ANSI i-PRO weiß

	i-PRO WV-QWL500-W
	Wandhalterung WV-X41/S41xx, WV-X25/X22xx WV-S22/21xx, weiß

	i-PRO WV-QWL501-W
	Wandhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß

	i-PRO WV-QWL506-W
	Wandhalterung Befestigung mit 4 Schrauben i-PRO weiß

	i-PRO WV-QWL506M1-W
	Wandhalterung ANSI male Anschluss 1,5NPT i-PRO weiß



Empfehlungen

Dienstleistungen
	VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten
	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos

	VIDEOR LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera
	im RAL Farbton

	VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterung /-dose
	im RAL Farbton

	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera
	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera


